문서번호	시설보수과-5183
결재일자	2020.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김종범		07/01 임영철
협조
	주무관		김부호

2020년 상반기 정기점검 결과보고

[일원터널 외 8개소]

2020. 6.

동부도로사업소

(시설보수과)

2020년 상반기 정기점검 결과보고

□ 시설물 현황

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	일원터널	폭 23.6m, 연장 260m	1종	1993	시설6급	김종범
2	영동2교	폭 30m, 연장 147m	2종	1985
3	영동3교	폭 40m, 연장 160m	2종	1986
4	영동5교	폭 35m, 연장 152m	2종	1986
5	대치교	폭 30m, 연장 120m	2종	1979
6	세곡1교	폭 54.4m, 연장 49m	법정외	2012
7	문정지하차도	폭 11.5m, 연장 370m(상행) 폭 8.5m, 연장 420m(하행)	법정외	2017
8	광평교	폭 25.1m, 연장 325.5	2종	1993
9	오륜교	폭 50m, 연장 51.8m	법정외	2010

□ 점 검 일 : 2020.6.10~6.29.

□ 점 검 자 : 시설6급 김종범

□ 점검구간 : 시설물 전 구간

□ 점검결과 및 조치계획

연번	시설명	점검결과	조치결과(의견, 계획)	(사진연번)
1	일원터널	특이사항 없음	기동반 조치
2	영동2교	보도 못 박힘	기동반 조치	1
3	영동3교	아스팔트 포장 파손	일상유지보수공사로 조치	2
4	영동5교	특이사항 없음
5	대치교	아스팔트 포장 파손	일상유지보수공사로 조치	3
6	세곡1교	특이사항 없음
7	문정지하차도	특이사항 없음
8	광평교	아스팔트 포장 소성변형	일상유지보수공사로 조치	4
9	오륜교	보도 난간 볼트 풀림	일상유지보수공사로 조치	5

붙임 : 점검 현황 사진 1부.  끝.

□ 점검 사진

연번1:영동2교 보도 못 박힘	연번2:영동3교 아스팔트 포장파손
연번3:대치교 아스팔트 포장 파손	연번4:광평교 아스팔트 포장 소성변형
연번5:오륜교 난간 볼트 체결 풀림