문서번호	안전총괄과-6725
결재일자	2020.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	누수방지과장	상수도사업본부부본부장
장기덕	이태형	07/02 구아미
협 조
	시설과장		송병욱
	공간정보과장		유명은
	주무관		이정훈

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

상수도 맨홀 점검·정비 용역 현장 안전점검 계획

2020. 7.

상수도사업본부

안전총괄과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

상수도 맨홀 점검·정비 용역 현장 안전점검 계획

최근 대도시의 하수도 맨홀내부 청소작업중 유독가스 질식으로 인한 인명사고가 증가함에 따라 본부 및 사업소에서 진행중인 상수도  맨홀 점검·정비용역 현장에 대해 사전 안전점검을 실시 하고자 함.

Ⅰ				추진근거
		c

□ 부본부장 요청사항 (2020. 7.1. 간부 차담회 시)

○ 최근 연이은 온도 상승으로 인하여 맨홀 내 작업중 유독가스로 인한   인명사고가 계속적으로 발생하고 있는 바, 현재 우리 본부에서 시행중인 맨홀 관련 현장에 대한 안전점검을 실시하기 바람

	< 맨홀내 공사 중 최근 인명 사고 사례 >
‣ 사고일시 : 2020.6.27.(토) 오후 05시 40분경 ‣ 사고장소 : 대구시 달서구 맨홀 청소작업(깊이 2m) ‣ 사고인원 : 2명 ‣ 사고원인 : 맨홀 내 유독가스로 인한 질식사고 ‣ 유사사례 (1) 서울 강남 하수도 맨홀(깊이 10m)추락으로 2명 사망(6월17일) (2) 부산 사하구 하수도 맨홀(깊이 4m)작업중 3명 사망(4월 9일) (대구) (서울) (부산)

□ 점검목적

○ 대구, 부산 등에서 발생한 유사 사고사례 방지

○ 현장 업무 수행 근로자들에게 맨홀내 작업시 안전교육 실시

○ 현장 수행시 안전부분에 대한 취약요인 점검 후 사전 제거

Ⅱ				점검계획
		c

□ 용역 현황

<본 부>

연번	공 사 명	사업규모	용역비 (백만원)	사업기간	계약업체	공정율 (%)	1일 투입인원
1	대형제수밸브 점검정비 용역 (강서,남부지역)	대형밸브 1,036개소	573	‘20.4.6. ~ 12.11.	㈜건양 엔지니어링	41.2	4명 (1개팀)
2	대형제수밸브 점검정비 용역 (강남,강동지역)	대형밸브 868개소	504	‘20.4.2. ~ 12.11.	㈜이준 엔지니어링		4명 (1개팀)
3	도송수관 정밀안전진단 용역 (동부,북부지역)	도․송수관 152㎞	696	‘20.3.25. ~ 12.11.	㈜한국시설 안전연구원	38.6	4명 (1개팀)
4	도송수관 정밀안전진단 용역 (중부,서부지역)	도․송수관 170㎞	691	‘20.3.24. ~ 12.11.	(재)한국건설품질연구원		4명 (1개팀)
5	도송수관 정밀안전점검 용역 (강남지역)	도․송수관 229㎞	202				4명 (1개팀)
6	상수도 GIS DB 정확도 개선사업 (중부,서부)	104km	870	‘20.4.1.~ ’21.3.31.	㈜신한항업 ㈜동광지엔티	50	14명 (4개팀)
7	상수도 GIS DB 정확도 개선사업 (동부,북부)	104km	869		아이씨티웨이(주) 삼아항업(주	49	8명 (3개팀)
8	상수도 GIS DB 정확도 개선사업 (강서,남부)	104km	869		삼아항업(주) ㈜올포렌드	48	6명 (2개팀)
9	상수도 GIS DB 정확도 개선사업 (강남,강동)	104km	869		㈜지오스토리 ㈜디에스정보기술	50	8명 (3개팀)

※ 정확도 개선사업 : 시설물 조사, 조사, 탐사, 측량

<수도사업소>

연번	공 사 명	사업규모 (개소)	용역비 (백만원)	사업기간	계약업체	공정율 (%)	1일 투입인원
1	용산, 중구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	9,026	386	‘20.4.14. ~ ’21.1.8.	㈜흥찬엔지니어링	40	4명 (1개팀)
2	종로구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	4,923	208	‘20.4.08. ~ 12.30.	㈜한국구조물안전연구원	40	4명 (1개팀)
3	성북구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	6,329	268	‘20.4.20. ~ 12.22.	㈜한국시설안전연구원외1	40	4명 (1개팀)
4	서대문구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	6,628	251	‘20.4.20. ~ 12.31.	㈜장민이앤씨외1	38	4명 (1개팀)
5	은평구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	6,595	247	‘20.4.16. ~ 12.31.	㈜한국구조물안전연구원외1	36	4명 (1개팀)
6	마포구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	6,628	273	‘20.4.28. ~ 12.31.	㈜한국시설안전연구원외1	41	4명 (1개팀)
7	동부수도사업소 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	21,250	836	‘20.4.13. ~ 12.31.	㈜장민이앤씨외1	39	4명 (1개팀)
8	도봉, 노원구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	7,106	318	‘20.3.31. ~ 12.31.	㈜흥찬엔지니어링외1	40	4명 (1개팀)
9	강북구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	5,388	238	‘20.3.31. ~ 12.31.	㈜흥찬엔지니어링외1	40	4명 (1개팀)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 18개소(각 사업별 1개소 점검)

○ 점 검 자

- 공무원 : 안전총괄과, 시설과, 공간정보과, 사업소

○ 점검일자(인사발령 관련으로 세부 일정 별도 조정)

- 본 부  : 7.6. ~ 7.10.

- 수도사업소 : 7.13. ~ 7.17.

○ 점검방법 : 현장 맞춤형 교육 시행

- 현장 근로자에 대한 직접 교육 및 작업 여건 조사

□ 주요 점검내용

○ 밀폐공간 안전작업 매뉴얼 숙지 여부

○ 밀폐공간 안전작업 3대 수칙 준수 여부

- 출입전 산소 및 유해가스 농도 측정

- 작업 전, 작업 중 환기 실시 여부

- 재해자 구조작업시 공기호흡기 등의 호흡용 보호장비 착용

○ 밀폐공간 작업 안전 이행 확인서 작성 여부

○ 근로자 교육이수, 장비 구비 및 사용, 작업일지 작성 여부

Ⅲ				행정 사항
		c

○ 안전총괄과 : 안전점검 총괄

○ 용역 현장 방문 교육 및 안전점검 주관 부서

- 본      부 : 안전총괄과, 시설과, 공간정보과

- 수도사업소 : 해당 주관부서 및 사업소(협조 : 안전총괄과)

첨 부 : 밀폐공간 안전작업 및 실행 매뉴얼 1부.  끝.