문서번호	운영과-3985
결재일자	2020.7.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		이상영	07/03 代안종필
협조

폐가스 소각시설 내화벽돌 보수

2020. 7.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

폐가스 소각시설 내화벽돌 보수

우리센터 소화가스 폐가스소각시설의 잉여버너(1호) 내부 점검결과 내화벽돌 및 하단 철판에 교체 및 보수가 요구되어 다음과 같이 조치 코자 함.

1		점검내역

점검일자: 2020. 6. 29.

점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 도형철

점검장소: 폐가스소각시설 잉여버너(1호) 운영점검

2		시설현황

구분	위치	용량	설치년도
잉여버너(1호)	2처리장 가스저장탱크 옆	시간당 900㎥/h	09. 02.

잉여버너(1호) 내부 내화벽돌이 고온에 의하여 훼손되어 보수가 요구됨.

잉여버너(1호) 내부 하단 철판이 고온에 의하여 녹아 내려 철판 보강이 필요함.

3		조치계획

잉여버너(1호) 내화벽돌 교체 및 내부 철판 보수실시.

전문기술력이 있는 사업자에 견적 의뢰하여 최저가로 선정실시.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서로 입금처리

소요예산: 금2,658,700원(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비, 수선유지비

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.