문서번호	원수관리과-944
결재일자	2020.7.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		최양교	07/08 신동호
협 조
	주무관			이정호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

’21년도 예산편성, 강북통합취수장

원수 수질자동측정기 구매·설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 07.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

’21년도 예산편성, 강북통합취수장

원수 수질자동측정기 구매·설치계획

강북통합취수장 원수 수질자동측정장치 내용연수가 경과되어  고장 등 유지 관리에 어려움이 있어, 측정기를 구매·설치하여 유해물질 감시 등 원수 수질관리에 만전을 기하고 자 함.

▢ 추진배경

○ 원수에 유입될 수 있는 페놀 등 유해물질 감시 강화

○ 원수 수질자동측정기 교체로 수질 변화에 신속한 대처

- 측정기 평균 사용기간 12년 경과 수시로 고장 발생

○ 2020년도 환경부 스마트관망관리 예산에 취·정수장 수질계측기 구매 예산 제외되었음(예산 42억 감추경, 국비 시비 5:5매칭)

- 제295회 서울시의회에서 노후계측기 관련 질의에 대해 연차별 투자계획을 수립토록 본부장 요청사항 임.

▢ 추진방향

○ 조달청 고시에 따른 내용연수 10년이 경과된 원수 수질자동측정기 구매·설치

-  원수 수질자동측정기 7대(pH · 수온 측정은 겸용)

○ 관리 전환되어 측정(운전)이 중지 되어있는 측정기 폐기

-  원수 시안 및 암모니아성질소 측정기 2대

○ 서울물연구원 2021년 정수센터 전문물품 공동구매 의뢰 또는 자체 구매

▢ 현  황

○ 강북통합취수장 원수 수질측정10개 항목, 총13대 운영

연번	측정기명	제작국․제작사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일 (가동)	측정방법	비고
1	조류	(독)BBE	AOA	1	36,022	'06. 09.	형광법
2	탁도	(미)HACH	SS-7	1	16,765	'09. 12.	표면산란방식
3	pH	(미)HACH	DPCIRIALSS100	1	5,212	'09. 12.	유리전극법
4	수온	한영	Konice SS5040	1	2,041	'09. 12.	측온저항체식
5	페놀	(독)BRAN+LUEBBE	PowerMon	1	54,114	'09. 12.	흡광광도법
6	TOC	GE	Sivers 900	1	54,338	'09. 12.	CO2막 전도도법
7	NH3-N	나노하이텍(유일)	나노켐 6100	1	22,000	'04. 09.	이온전극법	‘14.11. 관리전환
8	시안	나노하이텍(유일)	나노켐 6300	1	24,000	'04. 09.	이온전극법	‘14.11. 관리전환
9	생물감시장치	(국산)환경바이오	HK-1100	1	77,600	'12. 11.	형광법	반달말
10	잔류염소	(미)HACH	CL17	4	10,424	'10. 06.	연소법	시약식 (외부설치)

○ 사용기간 현황 .... 측정기 총13대 사용기간 평균 12년 경과

총 계	10년 미만	10년~15년 미만	15년 이상	비 고
13대	1대	10대	2대

○ 원수 수질자동측정기 현황

수질자동측정기		조류측정기

▢ 추진계획

○ 사 업 명 : 강북통합취수장 원수 수질자동측정기 구매·설치

○ 사업대상 : 원수 수질자동측정기 7대 구매·설치

○ 사 업 비 : 323,000천원

○ 산출내역

연번	측정기명	규격	단위	수량	금액(원)	비고
1	TOC(Total Organic Cabon) 계측기	- Model: M9 Online TOC Analyzer - Maker: GE / USA	SET	1	70,000,000
2	조류 온라인 자동측정기	- Model: AlgaeGuard -Maker: BBE / Germany	SET	1	80,000,000
3	암모니아성 질소 온라인 자동측정기	-Model:nanoCHEM T6100Ammonia Analyzer - Maker: ㈜나노하이텍 / 대한민국	SET	1	35,000,000
4	시안 온라인 자동측정기	- Model: nanoCHEM T6300 Cyanide Analyzer - Maker: ㈜나노하이텍 / 대한민국	SET	1	55,000,000
5	원수 탁도 온라인 자동측정기	- Model: Ultraturbo sc - Maker: HACH/USA	SET	1	20,000,000
6	수소이온농도 온라인 자동측정기	- Model: HBM-160 - Maker: TOA-DKK	SET	1	10,000,000	수온 겸용
7	페놀 온라인 자동측정기	-	SET	1	53,000,000
총 계				7	323,000,000

○ 사업기간 : 2021. 2. 1. ~ 2021. 5. 31.

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 개끗하고 미넬랄이 풍부한 아리수생산, 안정적인 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설정비, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 사업효과

○ 원수 수질자동측정장치 관리 철저로 원수 유해물질 유입감시 강화

○ 체계적인 수질측정기 관리로 수질변화에 신속하게 대응

붙임  1. 사업 설명서 1부.

2. 견적서 1부.   끝.