문서번호	정수과-7472
결재일자	2020.7.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		유준수	07/09 조성태
협 조

2020년 상반기 BSC성과관리 달성률 평가 보고

(수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지)

2020. 7.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

2020년 상반기 BSC성과관리 달성률 평가 보고

2020년 BSC성과관리 핵심사업인 “수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지” 에 대한 ‘20상반기 목표 달성률 평가 결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 사업근거 : ‘20년 균형성과(BSC) 핵심사업(수돗물 소독냄새 저감)

○ 성과목표 : 수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지

※ 맛있는 물 가이드 라인 잔류염소 0.1～0.3mg/L 유지 목표

○ 지표산식 : 목표치 범위내 측정개소의 수 / 총 측정개소의 수 × 100

※ 수도꼭지 잔류염소 측정은 수도사업소(강남, 남부, 강동)에서 실시

○ 연도별 수도꼭지 잔류염소 달성목표 및 실적

년 도 별	2017	2018	2019	2020
달성목표(%)	97.5	98	98.1	98.2
달 성 률(%)	97.5	98.9	99.4	99.78

□ 추진실적(‘20년 상반기)

○ 수도꼭지 잔류염소 측정결과 달성률 : 99.78%

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	비 고
총개소수	456	73	68	80	76	68	91
0.1~0.3mg/ℓ 유지개소수	455	73	67	80	76	68	91

○ 수계 잔류염소 모니터링 결과에 따라 설정값 변경 : 3회

- 하향조정 : 1회(2020.2월), 상향조정 : 2회(2020.3월, 6월)

□ 실적평가

○ 수도사업소와의 유기적 협업과 공급 수계내 잔류염소 수시 모니터링을 통한 잔류염소 관리로 ‘20년 상반기 BSC성과목표를 달성함.

붙 임 : 2020년 상반기 수도꼭지 잔류염소 측정결과 1부. 끝.