문서번호	교통운영과-11022
결재일자	2020.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		박성재	07/13 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[동대문구 천호대로(군자교 ~ 용두역)]

2020.  7.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

동대문구 천호대로(군자교~ 용두역)상 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 동대문구 (교통행정과–29239)

○ 요청일시 : 2020. 6. 30.

○ 요청내용

- 동대문구 천호대로(군자교~용두역)상 13개소 기존 지점 안내표지를 도로명      안내표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 천호대로 도로표지판13개소(방향표지- 단면8개소, 양면5개소)18면

위치 : 동대문구 천호대로(군자교 ~ 용두역) 13개소

군자교

용두역

□ 검토 관련 규정

○ 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 동대문구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

- 「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력 여부 확인 하고.

-  지점안내표지를 도로명 안내표지로 교체는 간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자가 도로이용에 불편이 없게 추진하고, 도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비할 것.

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항 등이 있을 경우 관련 규정에 부합되게 시공    될 수 있도록  추진할 것

붙임 : 동대문구 천호대로(군자교~용두역) 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 천호대로(군자교 ~ 용두역) 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		동대문구 작성 문안(안)
1
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 등 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 안내지명은 연계성 등 고려 “동대문구민회관,동부간선도로” → “장안벚꽃로” 표기
2
	검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “시청·서울교통공사” → “서울교통공사”로 표기 ○ ‘자동차시장1길’ 영문“Jadongchasijang1-gil”→ “Jadongchasijang 1-gil” 로 표기 ○ 도로표지판이 가로수인 은행/버즘나무 가지로 일부 가림 정비 필요함.
3 (상: 앞면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “시청·서울교통공사” → “서울교통공사”/ “천호대교·군자교” → “군자교” 로 표기 ○ ‘자동차시장1길’ 영문“Jadongchasijang1-gil”→ “Jadongchasijang 1-gil” 로 표기 ○ 뒷면 : 도로명표지 상단중앙에 노선유도표지(자동자전용도로 시도 61번) 표기. (도로표지 관리지침 제23조)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		동대문구 작성 문안(안)
4
	검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “시청·답십리역” → “답십리역” 으로 표기 ○ 2방향 도로명 예고표지 표기 방법 준수 (도로표지규칙 제6조 제1항 제2호) ○ 도로표지판이 가로수 버즘나무 가지로 일부 가림 정비 필요함.
5 (상: 앞면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “시청·답십리역” → “답십리역”/ “군자교·장한평역” → “장한평역” 으로 표기 ○ 뒷면 : 도로명표지 상단중앙에 노선유도표지(자동자전용도로 시도 61번) 표기. (도로표지 관리지침 제23조) ○ 도로표지판이 가로수 버즘나무 가지로 일부 가림 정비 필요함.
6
	검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “시청·답십리역” → “답십리역” 으로 표기 ○ 2방향 도로명 예고표지 표기 방법 준수 (도로표지규칙 제6조 제1항 제2호) ○ 도로표지판이 가로수 버즘나무 가지로 일부 가림 정비 필요함.

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		동대문구 작성 문안(안)
7
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “시청·신설동역” → “동대문구청” 으로 표기 ○ 방향예고표지에서 도로 교차지점까지 실제거리(370m → 490m)로 표기.
8				검토결과 반영
	검토결과	○ 안내지명은 연번 7번 동일. ○ 도로표지판이 가로수 버즘나무 가지로 일부 가림 정비 필요함.
9 (상: 앞면 하: 뒷면)
				검토결과 반영
	검토결과	○ 앞면 : 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “시청·신설동역” → “동대문구청” 으로 표기 ○ 뒷면 : 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “군자교·답십리역” → “답십리역” 으로 표기

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		동대문구 작성 문안(안)
10 (상: 앞면 하: 뒷면)
				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “한양대·마장역” → “마장역”/ “시청” → “동대문구청”/ “장안교·동대문중” → “동대문중” 으로 표기
11
	검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “신설동역·동대문구청” → “동대문구청”/ “청계천” → “내부순환로”로 표기 ○ 서울시립대로 영문 “Seoulsiripdaero” → “Seoulsiripdae-ro” 로 표기 ○ 방향정보 “내부순환로” 앞에 시도(자동차전용도로) 노선번호 30번 표기
12 (상: 앞면 하: 뒷면
				검토결과 반영
	검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기, 연계성 등 고려 “신설동역·동대문구청” → “동대문구청”/ “군자교·신답역” → “신답역”/ “청계천” → “내부순환로” 로 표기 ○ 서울시립대로 영문 “Seoulsiripdaero” → “Seoulsiripdae-ro” 로 표기 ○ 도로명(청계천로) 화살표 앞에 시도(자동차전용도로) 노선번호 30번 표기 ○ 뒷면은 정보제공 기능 미비 등으로 미표기 권장

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		동대문구 작성 문안(안)
13
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 방향예고표지에서 도로 교차지점까지 실제거리(120m → 140m)로 표기.