문서번호	조경과-9563
결재일자	2020.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장	푸른도시국장
이진범	김병완	代하옥수	07/14 최윤종

2020년 여름철 가로수 수형조절 시행계획

2020. 7.

푸른도시국

조  경  과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 여름철 가로수 수형조절 시행계획

시도로 가로수에 대해 사각전지 등 정형식 가지치기를 시행하여, 건강한 가로수로 관리하고 특색있는 가로 경관을 조성하고자 함

Ⅰ		추진방향

가로수의 정형식 수형조절을 통해 특색있는 가로경관 조성

맹아력이 높은 가로수종의 특성을 살려 가로수의 관리 수준 향상

여름철 가로수 수형조절로 겨울철 과도한 가지치기 예방

Ⅱ		대상노선 선정기준

무분별한 사각전지는 지양하고, 정형식 전지에 적합한 가로환경 고려

❍ 도심지내 축이 강조된 넓은 도로를 우선으로 선정

❍ 건축물 파사드와 조화 추구(하천변, 도로녹지 사면, 공원지역은 제외)

수종 변경계획 없는 대형 양버즘나무 노선 중 수고조정 필요한 지역

❍ 단, 기존의 녹음이 풍부한 가로숲 대상노선은 제외

예산축소에 따라 기 시행노선 중에서 사업효과 낮은 노선 정리

관악구 남부순환로	강동구 양재대로

Ⅲ		2020년 수형조절 시행계획

위    치 : 성동구 광나루로 등 8개 노선

대    상 : 가로수 1,327주

사업기간 : 2020. 7. ~ 9.

사업내용 : 사각전지 등 가로수 정형식 수형조절

시행기관 : 성동구 등 8개 자치구

❍ 자치구별 세부 사업물량 등은 붙임문서 참조

소요예산 : 186백만원(가로수 생육환경 개선사업 시설비)

※ 은행나무 수형조절 시범실시

❍ 추진배경 : 배전선로 하부에 있어 가지치기가 불가피한 은행나무에 대해

타원형 가지치기를 시행하여 거리경관 향상

※ 수원시 사례를 벤치마킹하여 시범 실시

❍ 위    치 : 동대문구 서울시립대로

❍ 수    량 : 은행나무 177주

❍ 사업기간 : 2018. ~ 2020.

수원시 은행나무 수형조절 사진	동대문구 서울시립대로 2회차 사진

⇒ 3~4차례 정형식 가지치기 작업을 통해 타원형으로 수형 유도 필요

⇒ 2020년까지 시범 실시 한 후 확대 검토

Ⅳ		행 정 사 항

강전지가 되지 않도록 담당자 현장 및 민원관리 철저

공사현장대리인 및 공사현장 근로자는 우리시 가치지기 교육 이수여부를 반드시 사전 확인하고, 작업시 이수증 소지 의무화

이동식 크레인 탑승장치 사용금지 등 산업안전보건법 준수

가로수 가지치기 부산물 폐기물처리시 처리비 계상할 것(민원사항)

공사 착/준공 보고 철저

붙임  1. 2020년 사업대상지 및 소요예산(안) 1부

2. 여름철 수형조절 방법 1부

3. 가로수 여름철 수형조절 착/준공보고 서식 1부.  끝.