문서번호	시설보수과-5631
결재일자	2020.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		류태용	07/17 박문희
협 조
	주무관			주영진
	주무관			강연홍
	주무관			김규춘
	주무관			이승훈

『2021년 안전점검 및 정밀안전진단 시행 관련』 기술용역 타당성 심사 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

『2021년 안전점검 및 정밀안전진단 시행 관련』

기술용역 타당성 심사 추진계획

2021년 안전점검 및 정밀안전진단 시행과 관련, 대상시설물에 대하여 (설계)검토하고 기술용역 타당성 심사를 추진코자 함.

Ⅰ		안전점검 및 정밀안전진단 실시 주기

구 분	정기안전점검	정밀안전점검			정밀안전진단
대 상	1~3종 시설물, 법정외 시설물	1~3종 시설물, 법정외 시설물			1종 시설물
점검 주기	반기별 1회	안전 등급 A등급	안전 등급 B․C등급	안전 등급 D․E등급	- 6년 / 1회 이상 (안전등급 A등급) - 5년 / 1회 이상 (안전등급 B ․ C등급) - 4년 / 1회 이상 (안전등급 D ․ E등급) - 안전점검 실시 결과, 관리주체가 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 판단시 ※ 최초실시 : 준공후 10년이후 1년이내
		3년 / 1회이상	2년 / 1회이상	1년 / 1회이상

※ 시설물의안전 및 안전관리에관한특별법 제6조, 영 제8조(별표3)

※ “기술용역 타당성심사 운영계획” - 기술심사담당관-847호(2016.1.15.)

Ⅱ		시설물 현황

총 65개

(단위 : 개소)

종별	합계	일반 교량	고가 차도	입 체 교차로	지하 차도	터널	복 개 구조물
계	65	22	6	6	22	5	4
1종	7	-	-	-	2	4	1
2종	22	7	3	2	9	1	-
3종	17	1	1	1	11	-	3
법외	19	14	2	3	-	-	-

정밀안전점검 및 정밀안전진단 실시 현황(전체)

연번	구분	시설물명	연도별 점검 현황					2021대상
			2016	2017	2018	2019	2020
1	일반 교량 (22개소)	목 동 교	○		○	★		○
2		고 척 교		○		○		○
3		오 목 교	○		○		○
4		오 금 교	○		○		○
5		서 울 교		○		○		○
6		여의2교	○		○		○
7		오금교접속교			○		○
8		개 화 교	○		○		○
9		행주1교	○		○		○
10		행주2교	○		○		○
11		광 명 교		○		○		○
12		개 봉 교	○		○		○
13		도림교(구로)	○		○		○
14		구 로 1 교		○		○		○
15		신정교접속교	○		○		○
16		역곡천교		○		○		○
17		광 복 교	○		○		○
18		선 유 교			○		○
19		여의하류2교		○		○		○
20		행주IC교	○		○		○
21		개화램프B교				○		○
22		가족길교						○
23	고가 차도 (6개소)	개 봉	○	○		○		○
24		가리봉철도	○	○		○	★
25		개봉철도	○	★		○	○	○
26		오류철도	○		○		○
27		화 곡	○		○		○
28		가 마 산	○		○		○
29	지하 차도 (22개소)	서부트럭터미널		○		○
30		외 발 산	★		○		○	★
31		오 금	○		○		○
32		구 로	○		○		○
33		공항입구		○		○		○
34		등 촌	○		○		○
35		오 목	○		○		○

연번	구분	시설물명	연도별 점검주기 현황					2021대상
			2016	2017	2018	2019	2020
36	지하 차도 (22개소)	신 도 림		○		○		○
37		가 마 산	○		○		○
38		국 회 앞	○		○		○
39		개 봉			○		○
40		성 산	○		○		○
41		오목교서측		○		○		○
42		서울교접속		○		○		○
43		구 로 역	○		○		○
44		개 화	○		○		○
45		목동교서측	○		○		○
46		고 척 2	○		○		○
47		노 들 길		○		○		○
48		오목교동측		○		○
49		여 의 2	○		○		○
50		여의하류	○		○		○
51	입체 교차로 (6개소)	영등포RIC		○		○		○
52		공 단 I C	○		○		○
53		개 화 I C	○		○		○
54		시 흥 I C		○		○		○
55		신 월 I C		○		○		○
56		오 류 I C		○		○		○
57	터널 (5개소)	화 곡	○		○		○
58		궁 동	★		○		○	★
59		작 동	★		○		○	★
60		생 태		○			○
61		범 벅		○			○
62	복개 구조물 (4개소)	도림천(좌안)	○		○	★		○
63		개 화 천	○		○		○
64		염창IC하부		○		○		○
65		도림천하류		○		○		○

※ 정밀점검(○), 정밀안전진단(★)

Ⅲ		2021년 정밀점검 대상 시설물

연번	구분	시설물명	종별	상태 등급	준공 년도	전차 점검, 진단	담당자
1	일반 교량	목 동 교	2종	C	1968	2019 정밀안전진단용역	강연홍
2		고 척 교	2종	B	1970	2019 정밀안전점검용역	윤동원
3		서 울 교	2종	B	2004	2019 정밀안전점검용역	윤동원
4		광 명 교	법정외	B	2000	2019 정밀안전점검용역	윤동원
5		구로1교	법정외	B	1978	2019 정밀안전점검용역	이승훈
6		역곡천교	법정외	B	2002	2019 자체정밀안전점검	주영진
7		여의하류2교	법정외	B	2010	2019 정밀안전점검용역	강연홍
8		개화램프B교	법정외	B	2013	2019 정밀안전점검용역	주영진
9		가족길교	법정외	A	2016	2019 정밀안전점검용역	강연홍
10	고가 차도	개 봉	2종	B	1971	2019 정밀안전점검용역	윤동원
11		개봉철도	2종	D	1977	2019 정밀안전점검용역	김규춘
12	지하 차도	외 발 산	1종	B	2005	2019 정밀안전점검용역	이승훈
13		공항입구	2종	B	1979	2019 정밀안전점검용역	이승훈
14		신 도 림	2종	B	2005	2019 정밀안전점검용역	김규춘
15		오목교서측	2종	D	1977	2019 정밀안전점검용역	윤동원
16		서울교접속	3종	B	2005	2019 정밀안전점검용역	주영진
17		노 들 길	3종	B	2005	2019 정밀안전점검용역	강연홍
18	입체 교차	영등포R·IC	2종	B	1976	2019 정밀안전점검용역	이승훈
19		시 흥 I C	3종	C	1977	2019 정밀안전점검용역	강연홍
20		신 월 I C	법외	B	1977	2019 정밀안전점검용역	강연홍
21		오 류 I C	법외	B	1977	2019 정밀안전점검용역	김규춘
22	터널	궁 동	1종	B	2001	2019 정밀안전점검용역	윤동원
23		작 동	1종	B	2001	2019 정밀안전점검용역	강연홍
24	복개	도림천(좌안)	1종	B	1988	2019 정밀안전진단용역	김규춘
25		염창IC하부	3종	C	1988	2019 정밀안전점검용역	주영진
26		도림천하류	3종	B	1989	2019 정밀안전점검용역	김규춘

Ⅳ		2021년 점검대상 세부사항

용역 대상 : 정밀안전진단 3개소, 정밀안전점검 23개소

○ 전체대상 26개소

○ 전차 용역 자체점검 시행 : 0개소

○ 공용기간 30년 이상 노후화 : 14개소

목동교, 고척교, 구로1교, 개봉고가, 개봉철도고가, 공항입구지하, 오목교서측지하차도, 영등포RIC, 시흥IC, 신월IC, 오류IC, 도림천복개(좌안), 염창IC하부복개, 도림천하류복개

Ⅴ		타당성 심사 설계담당자 지정

○ 주영진, 윤동원 : 9개소(일반교량 9개소)

○ 김규춘 : 7개소(입체교차 4개소, 복개 3개소)

○ 강연홍 : 4개소(고가 2개소, 터널 2개소)

○ 이승훈 : 6개소(지하차도 6개소)

※ 설계담당자별 설계완료 후 교차점검

Ⅵ		조 치 계 획

○ 2021년 정밀안전진단대상(3개소) 및 정밀안전점검대상(23개소) 시설물에 대하여 담당별 타당성 심사 설계(검토) 후 기술용역 타당성 심사를 요청하고자 함.  끝.