문서번호	녹지관리과-2377
결재일자	2020.7.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	푸른광장팀장	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
이상철	송형래	권종화	07/17 한정훈
협 조

서울광장 느티나무 생육환경 개선 검토보고

2020. 07

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

서울광장 느티나무 생육환경 개선 검토보고

서울광장내 그늘숲 제공을 위해 식재된 느티나무에 대하여 여름철 생육환경 개선을 통해 느티나무 활착률을 제고하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 6. 19 ~ 7. 16   ※ 식재: ’20.6.22~6.23

❍ 사업대상 : 서울광장 느티나무 12주 (서편 7주, 동편 5주)

❍ 사업내용 : 식재기반 정비, 환토 및 느티나무 식재 등

❍ 도 급 자 : 바위솔 (대표 박춘애)

❍ 준공금액 : 금42,163천원

□ 생육환경 개선 조치사항

❍ 느티나무 활착률 제고를 위한 가지치기 실시(’20.7.4)

- 기존 느티나무 최초 식재모습을 참고하여 수목 곁가지 등 속전정 실시

느티나무 가지치기(전)	느티나무 가지치기(후)

※ 전문가(다산나무병원) 자문의견(’20.7.6)

￭ 현재 느티나무의 잎 및 가지 등 전정 상태는 적정한 수준이며, 추가적인 전정 및 잎 제거시 액아 발현에 지장을 초래하여 수목 활착 저해 우려

□ 추가 조치계획

❍ 느티나무(36주) 하부에 유공관(총 144개)을 설치하여 뿌리 활착 촉진

- 수목 보호틀 사각 코너에 나무 1주당 4개의 유공관(깊이 65㎝) 설치

※ 기존 수목보호판 프레임 하부에 유공관 2개(깊이 30㎝) 기설치

유공관 설치(평면도)	유공관 설치(단면도)

❍ 수목보호판 내부를 식생 위주로 식재하여 광장 경관 개선

- 기존 인조잔디 제거, 맥문동(바깥쪽) 및 줄사철(안쪽) 등 식생 식재

- 보호판 내부 중간에 L형 경계판(기와진회색) 설치하여 엣지 효과

보호판 내부(현재)	보호판 내부 디자인(안)

□ 추진일정

❍ 느티나무 하부에 유공관 설치 및 보호판내 식생 식재(7.24限)

- 인조잔디 철거, 유공관 및 줄사철 등 자재 구매 후 직영 설치

붙 임 1		느티나무 수목보호판 내부 디자인(안)

□ 수목보호판 내부 식재(평면도)

□ 수목보호판 내부 식재(단면도)