문서번호	화학시험과-332
결재일자	2020.7.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		화학시험과장
이명진		07/22 최진수
협 조
	주무관			최재철

2020년도 상반기 품질시험 분석결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

2020년도 상반기 품질시험 분석 결과 보고

2020년도 건설공사의 각종 건설자재 등에 대하여 화학시험과에서 실시한 상반기 품질시험 결과를 분석·보고하는 사항임.

Ⅰ		시험 실시 근거

건설공사 자재시험

건설기술진흥법 제60조(품질검사의 대행) 및 같은 법 시행령 제91조    및 같은 법 시행규칙 제50조

서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제3조~제8조(품질검사)

복개하천 가스 조사 및 하수슬러지 발열량 측정

서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제45조(안전점검의 실시)

하수슬러지 발열량 및 가스조사〔하수계획과-2210호(’05.3.9)〕협조

Ⅱ		시험 개요

시험기간 : 2020. 1. 1(수). ~ 6. 30(화).

주요업무

구 분	주요업무	비 고
화학시험과	· 건설공사에 사용되는 재료의 유․무기 화학시험 · 방수재 시험에 관한 사항 · 도료 및 합성수지 시험에 관한 사항 · 복개하천 가스 농도 조사 · 연료의 화학 분석에 관한 사항
인 원	5명(전문관 2명)

시험항목

19종 269항목

시험의뢰 절차

시험의뢰 (의뢰자)		접수 (민원실)		시험실시		시험성적서 내부결재		시험완료		시험결과 출력(의뢰자)
시료지참 의뢰서작성		시험내용확인 및 수수료계산		관련지침에따라 시험요원이실시		품 질 시 험 관리시스템		의뢰자에게 문자자동전송		홈페이지에서 인터넷출력

Ⅲ		2020년 시험 업무 추진 방안

품질시험 계획

구 분	합 계	단열재	시멘트	방수재	아스콘	철강재	기타	가스 조사	발열량
건 수	2,183	10	15	15	900	650	50	315	228
항목수	8,118	50	90	150	1,800	1,950	70	3,780	228

기 준 : 3년 평균 실적을 기준으로 환경변화를 감안하여 적용

Ⅳ		건설자재 품질시험 실시 현황

총   괄

2020년도 계획대비 시험실시 현황

구 분		화학시험	비 고
건 수	계 획	2,183
	실 적	811
	달성률	37.2%
항목수	계 획	8,118
	실 적	2,815
	달성률	34.7%

분석결과 : 달성률 - 계획대비 37.2%

2020년도 수수료 수입 : 446천원

◦ 면제금액 포함시      : 3,137천원

최근 5년간 품질시험 추이

(단위: 건)

구 분	시 험 연 도
	2016	2017	2018	2019	2020
건 수	2,601	2,575	2,332	2,080	811
항목수	9,585	9,307	7,357	6,491	2,815

※ 협조시험, 발열량, 하수가스조사 실적 포함

시험결과 및 분석

시험결과에 대한 판정 기준

◦ 성과표시 : 판정기준이 설정되지 않은 시험항목으로 시험 후 측정된

값을 그대로 인용하는 경우

◦ 적    합 : 항목별 판정기준을 모두 만족하는 경우

◦ 부 적 합 : 항목별 판정기준을 만족하지 못하는 경우

시험결과 현황(의뢰건수 기준) : 붙임1

(단위:건)

구 분	계	성과표시	적합·부적합			부적합률 (%)
			소 계	적 합	부적합
화학시험분야	811	261	550	539	11	1.4

※ 협조시험(철강재, 아스콘, 타일, 골재) 포함

※ 하수슬러지 발열량, 복개하천 하수가스 조사 포함

시험 부적합 현황(최근 5년간)

(단위:건)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
적합 및 성과표시	2,583	2,560	2,321	2,029	811
부적합	18	15	11	51	11
부적합률(%)	0.7	0.6	0.5	3.0	1.4

〔분석결과〕

◦ 시험결과 부적합으로 판정된 비율은 1.4%

◦ 아스콘 시험은 전년도 대비 부적합 건수 감소(50건 → 11건)

※ 부적합 시료(11건)은 모두 아스콘 입도시험으로서 해당기관에 통보

복개하천 가스 농도 조사

조사개요

◦ 조사목적 : 복개하천의 폭발사고 예방을 위하여 하수관거 내 가스농도 조사

◦ 관련근거 : 2020년 가스농도 조사 계획[화학시험과-84(‘20. 2. 07.)〕

◦ 조사대상

- 정  기 : 25개소(복개하천 13, 차집관거 12)

※ 6월부터 5개소 추가

- 수  시 : 시․구 및 물재생센터에서 조사를 요청한 지점 등

◦ 조사항목 : 메탄 등 가연성 가스 12항목

추진실적 : 125개소 1,500항목 조사

조사결과

◦ 농도측정결과 메탄가스 평균 0.011%, 최고 0.236%(탄천공영주차장),     에탄올 등 11개 가스 미검출 [붙임 2]

◦ 메탄가스 인화범위 5~15%에 미달되어 인화 위험성 없음(메탄 외 다른 가연성   가스는 미량 검출 및 미검출)

◦ 측정결과를 시설물 관리부서(자치구 ․ 물재생센터)에 통보

※ 하절기 특별점검

◦ 기간 : 2020. 7. 1.~8. 31.(2개월)

◦ 대상 : 25개소(복개하천13, 차집관거 12)

- 정기검사 2회 실시

하수슬러지 발열량 시험

조사목적

◦ 물재생센터에서 발생되는 하수슬러지를 소각함에 있어 슬러지 발열량에

따라 보조연료(LNG)의 사용량 산정 등 소각시설 운영 자료로 활용.

조사대상 : 물재생센터 4개소(서남, 난지, 중랑, 탄천)

시험실적 : 115건 115항목 (6월부터 서남환경 1개소 추가)

시험결과 [붙임 3]

◦ 하수 슬러지 발열량 : 2,850~5,100cal/g

◦ 정화조 슬러지 발열량 : 4,560~5,700cal/g

◦ 시험 결과를 물재생센터에 통보하여 건조․소각 시 함수율 환산,

보조 연료 사용량 산정 자료로 활용

(단위:cal/g)

구 분	중 랑	난 지	서 남	탄 천
최 대	5,013	5,705	3,110	4,656
최 소	3,578	3,075	2,901	2,845
평 균	4,195	4,291	3,012	3,721

월별 시험실시 현황 분석

건수별 현황

(단위:건)

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
화학분야	811	52	59	90	148	196	266

※ 하수슬러지 발열량, 복개하천 하수가스조사 실적 포함

〔분석결과〕

◦ 화학시험분야 시험은 공사 시작전인 1, 2월은 적으나 공사 발주 후 증가   하면서 4월부터 시험량 증가

항목별 현황

(단위 : 항목)

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
화학분야	2815	293	313	369	481	576	791

◦ 건수와 항목수는 전반적으로 비슷한 양상을 보임.

1인당 시험량 분석

구 분	건수	항목수	비 고
시 험 인 원	4	4
총 시 험 량	811	2,815
1 인당 시험량	203	704
일 평균(1인당)	1.7	5.7

※ 협조시험, 하수슬러지 발열량, 복개하천 하수가스조사 실적 포함

〔분석결과〕

◦ 1인당 총시험량은 704항목으로서 1일 평균 5.7항목을 시험하여

적정하다고 판단되나, 시험의뢰가 집중되는 4월부터 업무 부담이

과중되어 초과근무 연장 등의 조치로 업무수행.

측정 신뢰를 위한 노력

시험장비 확충 및 교정

◦ 장비구매 : 아스콘 자동원심분리기 등 5종 5대(256,300천원)

◦ 교정검사 : 항온항습조 등 20종 44대(10,760천원)

- 교정기관 : 한국산업기술시험원

※ 하반기 인장압축시험기 등 6대 중간검사 실시예정

시험요원 시험능력 제고

◦ KOLAS 인증분야 시험자간 비교 숙련도 자체 시험 실시

- 완 료 일 : 상반기(2020. 4. 29.), 하반기(예정)

- 시험종목 : 시멘트 비중, 합성고분자 방수시트 인장강도

- 시 험 자 : 화학시험과 시험요원 3명

◦ 아스콘 시험자간 숙련도 자체 시험 실시

- 완 료 일 : 2020. 6. 01.(월)

- 시험종목 : 아스콘 AP함량

- 시 험 자 : 지방공업6급 강명식, 지방공업6급 이강억

◦ KOLAS 교육이수

- 2020년 KS Q ISO/IEC 17025 운영실무(1명)

․지방공업6급 강명식

· 교육기관 : 한국인정지원센터

- 2020년 측정불확도 추정(2명)

․지방공업6급 최재철, 지방공업6급 강명식

· 교육기관 : 한국시험인증산업협회, 한국인정지원센터

- 2020년 보수교육(2명)

․지방공업6급 최재철, 지방공업6급 이명진

· 교육기관 : 한국시험인증산업협회

Ⅴ		행 정 사 항

품질시험 분석결과 통보 : 토질재료시험과(’20.07.23.)

붙임  1. 2020년 품질시험 실적(6월말 기준)     1부.

2. 2020년 복개하천 가스농도 조사결과    1부.

3. 2020년 하수슬러지 발열량 시험결과    1부.   끝.