코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	재난현장활동(유해화학물질) 개인보호장비 착용철저 재강조 지시(이첩)

1. 관련근거

가.『재난현장 표준작전절차』SOP 310 유해화학물질사고 대응절차, SSG 3.2.3 유해화학물질 현장활동 시

나. 재난대응과-26204(2019.11.19.)「구조대원 개인보호장비착용 기준 알림」

다. 서울소방재난본부장 주재 일일상황보고 본부장 지시사항(2020.07.20.)

2. 송파구 문정동 질산 유출(2020.7.20. 08:06)건과 관련 유해화학물질 누출 시 “재난현장 표준작전절차” 및 “개인보호장비 착용 기준”에 의거 재난현장 대응활동 원칙을 재강조 지시하니, 각 소방서장은 대원 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

		<개인보호장비 착용기준>
위험구역	오염 지역		준오염 지역		안전 지역(오염의심)
착용사진 (예시)
착용장비기준	헬멧, 공기호흡기, 생화학보호복(Level-A), 무전기, 체크리스트, 영상기록기 등		헬멧, 방독마스크, 생화학보호복(Level-A or Level-B), 안전화 또는 덮신, 무전기, 체크리스트, 영상기록기 등		헬멧, 방독마스크, 생화학보호복(Level-C), 안전화 또는 덮신, 무전기, 체크리스트 등

	< SOP310·SSG3.2.3 요약 >
1) 위험구역(오염지역, 준오염지역, 안전지역) 설정 2) 필요한 최소 소방력 이외에는 안전장소로 재배치 3) 선착대 사고물질 정보파악 및 실시간 현장상황 전파 ※ 유해물질 비상대응 핸드북(ERG), MSDS 앱 활용 4) 유관기관과 현장정보 분석 후 확산범위 판단 및 위험구역 재설정 5) 보호장비를 착용하지 안은 대원 및 일반인은 위험지역 진입통제 6) 출동대는 공기호흡기, 화학보호복 등 개인안전장비 착용 7) 누출 부분에 대한 누출차단 및 유출 물질 제거·회수 조치 8) 오염된 장비 및 인력 철저한 제독, 검사 실시 9) 현장활동 대원 추적관리

붙임  1. 개인보호 장비착용 기준 1부.

2. 재난현장 표준작전절차 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	홍승오		구조팀장	한형회		재난관리과장	07/21 김정수
협조자
시행	재난관리과-4026	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-8651	/전송	02-2651-6119	/	119hong@seoul.go.kr	/	대시민공개