	관악소방서
수신자	난곡119안전센터장
(경유)
제 목	민원에 따른 소방용수시설(소화전) 이설 예정지 파악 요청

1. 관련근거

가. 재난관리과-(2020.6.16.)호 『지하식 소화전 이설 요청(공소 3934호)-        재요청』

나. 남부수도사업소 급수운영과-(2020.7.23.)호 『신림동 1658-**번지 소화전 이설 재통보』

2. 위와 관련 민원에 따른 사유지내 설치된 소화전을 수도사업소에서 지정한 위치로 이설 하였으나 이설 장소가 건물 개축공사 예정으로 지하주차장 들어가는 통로여서, 차로인한 소화전의 파손 및 인도에 설치되어 보행지장 우려가 예상되는바 소화전을 재이설 하고자 하오니, 난곡119안전센터는 화재시 현장대응 및 주민들의 안전을 위해 적절한 이설예정지를 파악하여 제출해 주시기 바랍니다.

가. 이설대상

용수 번호	현 위치	조사내용	비고
3934호	관악구 신림동 1658-22	난곡센터 관내 이설 적정위치 선정

나. 이설 예정지 선정

1) 화재 발생 시 소방용수 공급의 공백이 예상되는 지역 우선 선정

2) 소방활동상 여건이 취약한 지역(소방차 통행곤란, 고지대, 재래시장, 대형건물)

3) 지하시설물 통합정보시스템 활용 상수도 배관 규격 확인(80mm이상)

4) 시민통행 불편사항 및 도시미관 저해요소 발생하지 않도록 예정지 선정

5) 소방용수시설보유기준-서울시 화재취약성감안 소방대상물과 수평거리 70m 적용

3. 행정사항

가. 난곡119안전센터는 이설예정지 선정시 현지확인을 철저히하여 민원 및         불필요하게 설치되는 일이 없도록 하길바라며,

나. 상수도 배관을 고려하여 선정, 2020.7.30.(목)【붙임1,2】까지 보고해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 이설 예정지 파악(서식) 1부.

2. 이설 예정지 위치도(서식) 1부.

3. 지하시설물 통합정보시스템 사용법 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	백승진		대응총괄팀장	이은주		재난관리과장	07/24 代이은주
협조자
시행	재난관리과-3981	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 재난관리과 3층 (봉천동)	/
전화	02-886-1192	/전송		/		/	부분공개(5)