문서번호	자전거정책과-7737
결재일자	2019.7.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		자전거시설팀장	자전거정책과장
정삼기		홍숭희	07/11 서병철
협조

우기철 대비 자전거 이용시설 점검계획

2019. 7.

도 시 교 통 실

(자전거정책과)

우기철 대비 자전거 이용시설 점검 계획

우기철 대비 자전거 이용객의 안전사고 방지 등을 위해 자전거도로 및 이용시설에 대한 점검을 실시하고자 함

1		추진 배경

○ 행정안전부 생활공간정책과-656호(‘19.02.25)

- 2019년 자전거도로 안전점검 계획

2		추진 방안

○ ’18년 도심에 구축(종로․청계천)한 자전거 도로 미비 및 파손된 자전거 이용시설 우선 정비

○ ’19년 도심에 구축(반포대로)중인 자전거하이웨이 구간 시공기준 준수여부 점검

○ 신속‧정확하고 체계적인 안전점검을 통한 자전거 안전사고 예방

- 점검대상 시설에 대해 누락되는 일이 없도록 전 구간 전수조사

- 지자체에서는 도로‧하천‧공원 등 자전거도로 안전점검 확대실시

○ 안전점검의 책임성 강화 및 실효성 제고

- 점검대상의 현황, 점검결과, 조치결과 등 세부사항에 대한 이력관리

- 점검⇒위험요소 발굴⇒보수□보강의 안전점검 후속조치 체계적 관리

3		세부 추진계획

□ 자전거도로 특별점검

○ 점검 일시 : 2019. 7.15.~ 7.19.

○ 점검 대상 : 종로(2.6㎞), 청계천(7.3km), 반포대로(3.5㎞)

○ 중점 점검사항

‣ 노면포장

- 노면 균열․파손, 노면잔설․결빙구간 제거, 쓰레기․낙석․토사 방치, 노면 물고임, 도로변 청결상태 등

‣ 배수시설

- 배수구 이물질 퇴적, 배수구 측구․덮개 파손 여부

‣ 구조물

- 교량․데크 바닥재, 안전펜스, 표면도장상태 등 손상여부, 터널 내 누수․결빙, 조명 등 작동 상태 등

‣ 교통안전시설

- 안전표지, 신호등 상태, 규제봉 파손․녹․탈색 등 확인

‣ 조명기구

- 도로변 조명기구(가로등) 작동․청소․도장 상태 등

‣ 편의시설

- 자전거거치대, 화장실 등 청결상태․파손여부

※ 인증센터부스 광고물 부착, 인증도장 분실‧훼손, 스탬프 잉크충전 등

‣ 기타 점검사항

- 자동차 불법 주․정차, 불법 노점상․적치물 방치, 불법광고물 부착 등 병행

○ 노선별 점검조 편성

구 간	담당자	구간	담당자
종로	***	1가~6가	******* *********
청계천	***	청계광장~황학교전	******* *********
청계천(좌안)	***	황학교~서울시설공단교차로	******* *********
청계천(우안)	***	황학교~서울시설공단교차로	******* *********
반포대로	***	반포대교 남단 ~예술의 전당	********* ***

□ 자전거도로 확인점검

○ 점검 일시 : 2019. 7.15.~ 7.19.

○ 점검 대상 : 도로사업소․자치구 점검결과를 토대로 확인점검 시행

○ 중점 점검사항

- ‘18년 설치한 자전거도로 하자검사 및 자전거 이용시설 우선 정비 병행시행

- 자전거 미도색 및 파손 상태

- 자전거 도로상 표시 불량 정비

- 차도상 자전거 표시가 기준에 미달하는 경우 설치기준에 부합토록 정비

○ 사업소별 확인점검조 편성

구 간	담당자
동부도로관리사업소, 서부도로관리사업소	***
성동도로관리사업소, 북부도로관리사업소	***
남부도로관리사업소, 강서도로관리사업소	***

○ 자치구별 확인점검조 편성

구 간	담당자
종로,중구,용산,성동구,광진구,서초구	***
중랑구,성북구,강북구,도봉구,노원구,은평구	***
서대문구,마포구,양천구,강서구,구로구,금천구	*********
영등포구,동작구,관악구,동대문구,강남구,송파구,강동구	***

4		점검결과 지적사항 조치

○ 자전거도로 정비관련 지적사항 사업소 및 자치구 통보

- 경미한 사항은 공무직 활용 즉시 보수조치

- 중대한 사항은 보수계획을 수립, 연간단가 공사에 작업 지시하여 보수

○ 하자검사 결과 지적사항에 대하여는 해당 시공업체에 통보하여 보수조치

5		행정사항

○ 하자검사 결과 지적사항에 대하여는 해당 시공업체에 통보하여 보수조치하고,

○ 자전거도로 점검 및 정비결과 행정안전부에 보고(기간 종료 후 1주 이내 보고) 및 자전거도로 관리대장, 도로대장 지속 관리

붙임  1) 안점점검 확인 결과 보고양식          1부.

2) 자전거도로관리대장 양식(정기점검용)   1부.

3) 자전거도로대장 양식                 1부.   끝.

붙임1		안전점검 확인결과 (전□후)

※ 별첨 1의 8개 유형 중 대표적인 정비사례 2~3건 제출

위 치	*** 자전거길 ***시․군 ***구간
정비내용 (조치계획)	○ 정비대상 - 대상유형 : 노면포장, 배수시설, 구조물, 안전시설, 조명기구, 노면표시, 편의시설, 기타로 분류 - 정비물량 : L= m, B= m - 사업비(천원) : ○ 조치결과 : 완료 또는 미완료 ○ 향후 조치계획 (미완료 시) - 예) ‘19. 00월말 까지 조치 or ’19. 제1회 추경 반영 등
현장사진	정비 전 (사진1) ※ 사진사이즈 : 67×44㎜, 반드시 ᄒᆞᆫ글 file 준수	정비 후 (사진2) ※ 사진사이즈 : 67×44㎜, 반드시 ᄒᆞᆫ글 file 준수

※ 1. 점검기간 내 정비가 어려운 내용은 조치계획 표기

2. 정비 전□후 현장 사진은 촬영 지점/방향을 동일하게 촬영

2019. 3.  .

점검 확인자                성명         인

붙임2		자전거도로관리대장 (정기 점검용)

자전거도로관리대장 (정기 점검용)

노선번호

종로1

관리기관

북부도로사업소

위치

시점

세종대로사거리

설치(년월)

2018.12.

관리번호

2

종점

종로6가

총연장 2.6㎞

구분

시설현황

점검결과

자전거도로

자전거전용차로

(당초 : 없었음)

- 도로폭

44.9m(1.2~1.5m)

갓길여부

갓길없음

- 종단경사

1%

교차로

4개

포장

미끄럼방지포장

(4,757㎡)

배수시설, 측구

있음

자전거 신호등

없음(차량신호등 병행)

자전거 교통안전표지

오각표지판	개	16
사각+ 보조표지	개	24
원형+ 보조표지	개	10
삼각+ 보조표지	개	21
원형+사각	개	8

노면표시

12,844㎡

- 진입방지시설

시선유도봉160개

태양광LED표지병

자전거주차장

있음

기타 안전시설

보수이력

일시

내용

파손원인

설치 장소위치도(시 종점)

현황사진

‣ 자전거 이용시설 설치 및 관리지침 양식(166page)

붙임3		자전거도로대장

[별지 제3호서식] <개정 2014.4.29> 자전거도로대장
노선명	노선 번호	자전거 도로의 종류	도로구간		주요 경유지	총길이 (㎞)	도로 현황		이용활성화사업 현황(단위 : ㎞, 백만원)
							일반 도로 너비 (m)	자전거 도로 너비 (m)
									전체 계획			년까지		년		년		년이후		비고
			기점	종점
									사업량		사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
21130-00311일										364㎜×257㎜ (인쇄용지(2급) 60g/㎡)
※ 작성요령 1. 노선명은 일반도로 노선명을 적되, 일반도로 노선명이 부여되지 않은 공원이나 하천 둔치 등에 설치된 자전거도로는 고유명칭을 사용하여 노선명을 정한다. 2. 노선번호는 일반도로 노선번호(예: 도시계획 도로대로 1류 10호선, 군도 4호선, 농어촌도로 101호선 등)를 적는다. 다만, 노선번호가 부여되지 않은 공원이나 하천 둔치 등에 설치된 자전거도로는 노선번호를 적지 않아도 된다. 3. 기점ㆍ종점란은 자전거도로의 기점ㆍ종점과 연접한 지번을 적는다. 4. 비고란에는 보도가 설치된 일반도로에 자전거도로를 설치한 경우 "양쪽 설치"인지 "한쪽 설치"인지를 선택하여 적는다.