문서번호	치수과-3215
결재일자	2020.7.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	치수과장
황애리		방대환	07/28 양돈욱
협 조

- 2020년 하반기 풍수해 대비 -

호우대비 공사장 안전 긴급점검 계획

2020. 7.

한강사업본부

(치수과)

-‘20년 하반기 풍수해 대비-

호우대비 공사장 안전 긴급점검 계획

호우대비 한강공원 내 공사장에 대한 긴급점검을 시행하여, 공사장 주변 재해취약지역에 대한 위험시설 정리 및 사전조치를 통해 수해예방에 철저를 기하고자 함

점검개요

□ 점검기간 : 2020. 7. 29.(수) ~ 7. 30.(목)

□ 점검대상 : 한강공원 내 공사장 7개소

- 굴착 및 성토구간 토사유출, 유수 장애물 유무, 위험시설 정리정돈 여부 등         ☞ 도기본(3), 교량안전과(2), 한국도시철도공사(1), 국토교통부(1)

□ 점검방법 : 공사장별 현장 육안점검

- 공사장 주변 토사유출 우려 및 방지시설 설치여부

- 공사용 자재 및 잔토 등 유수방해물, 쓰레기 적치 여부

- 강풍대비 가시설, 가림막, 현수막 등 전도방지 및 결박조치 여부

- 공사장 주변 위험요소 점검 및 정리정돈 여부

추진내용

□ 긴급점검 계획

				점 검 반 책 임 자 (치 수 과 장)
	1 조						2 조							3 조
	전조연, 박지수						이근호, 황애리							방대환, 한상신
	월드컵대교 건설공사 대곡~소사 복선전철공사 제물포 터널공사						성산대교 성능개선 공사 세종~포천 고속도로 공사							성수대교보수(도장)공사 한남대교 보수공사

- 점검반 구성 : 치수과 직원 3개조로 편성하여 점검(붙임1)

- 점검대상 : 한강공원 내 외부기관 공사장 7개소

- 점검사항 조치

․ 경미한 사항은 즉시 정비요청 후, 정비 전․후 사진 징구

․ 대규모 정비가 요구되는 사항은 주관부서에 대책수립 및 정비 후 결과통보 요청

․ 공사장 안전 점검표(붙임 2)를 작성하여 7. 30.까지 제출

붙 임 : 1. 점검대상 공사장현황 1부.

2. 공사장 점검표(양식) 1부.

3. 공사장 점검 착안사항 1부.  끝.