문서번호	동남권사업과-7245
결재일자	2020.7.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공사업팀장	동남권사업과장
안현우		소영수	07/27 김성기
협조	주무관		이희원
	주무관		전성민

- 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 - 계획설계 마무리단계 설계TF(2차) 회의결과

2020. 7

지역발전본부

(동남권사업과)

- 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 -

계획설계 마무리 설계TF(2차) 회의결과 보고

□ 회의개요

○ 일시/장소 :′20.7.21.(화) 13:30 ~ 15:30, 서소문2청사 7층 회의실

○ 회의안건 : 건축분야 주요 프로그램 내용 공유 및 의견수렴 (주경기장, 보조경기장 및 데크시설)

○ 참 석 자

- 서울시(9) : (동남권사업과) 이희원 주무관, 전성민 주무관, 안현우 주무관

(체육정책과) 김동인 주무관, 손경이 주무관

(체육시설관리사업소) 이종환 스포츠마케팅반장 외 1

(도기본 건축설계과) 노장훈 주무관, 박병혁 주무관

- 체육단체(2) : (서울시체육회) ***

(서울시장애인체육회) ***

- 현대건설(1) : (공공기여사업추진단) : 공공건축파트장

- 설계자(5) : 나우동인 및 삼우건축 책임기술자

□ 주요 회의내용

【 주경기장 】

○ 직문은 유효높이 확보가 중요하며, 관객의 출입과 장비차량의 진출입 동선이 명확히 분리되지 못 할 경우에 발생할 수 있는 안전사고 등에 대한 계획적 대비가 필요(체육시설사업소)

○ 최근 공연은 주․보조경기장을 동시에 대관하여 사용하는 경우가 많으므로, 주․보조경기장 간의 동선연결 계획이 중요할 것으로 검토됨(체육시설사업소)

⇒ 현재 계획(안)상으로는 주․보조경기장의 높이차이가 있고, 이를 감안한 동선계획 수립할 예정임(동남권사업과)

○ 현재 사용하고 있는 수준으로 주경기장의 BOH(Back Of House)의 면적확보가 필요하므로 확인 요청(체육시설사업소)

************************************************

○ 지하 서비스링을 통해 방송차량 및 쓰레기차량 등 각종 특수차량의 진출입 및 통행이 가능하도록 층고 확보 필요(체육시설사업소)

○ 주경기장 트랙높이가 현상태를 유지할 경우, 트랙 내 광고판 및 간섭물 등의 시야차단으로 하부관람석의 4열정도까지는 관람이 불가할 수도 있음(체육시설사업소)

- 기본계획 상의 트랙높이가 조절된다면, 하부관람석의 환경 개선 가능

○ 또한, 육상 공인1종의 기능성 유지(C-Value값 등)도 중요하지만, 공연 및 행사를 위한 관람석의 일상적 활용도 중요하므로 이를 감안한 검토 요청(체육시설사업소)

⇒ *******************************************************************************

【 보조경기장 】

○ ***************************************************************************************************************(체육시설사업소)

○ 보조경기장의 고정석 및 가변석 설치 시, 관람객의 전체적인 동선 계획 수립 요청(체육시설사업소)

⇒ 보조경기장의 가변석 등을 수용할 수 있는 보관장소 및 동선공간 등에 대해서는 검토해서 추후 논의하겠음(동남권사업과)

【 직장운동부 훈련장 및 합숙소 】

○ 직장운동부는 현재 21개 종목(실내 9종목)으로 구성되어 있으며, 현재는 4종목이 주경기장 일대에서 훈련 중에 있음(체육정책과)

○ 훈련장 면적은 각 종목의 감독과 상의하여, 훈련종목 및 소요면적 등을 수합 후 회신하겠음(체육정책과)

⇒ 직장운동부의 훈련장의 경우 시장지시사항 등으로 중요한 공간으로 체육정책과에서 수합된 훈련종목 및 소요면적으로 추후 논의 진행하겠음. 단, 훈련장 면적이 크게 증가된다면, 현위치에서의 조성은 불가하며 전체적으로 재배치를 검토해야할 것임(동남권사업과)

***************************************************************************

○ 장애인 직장운동부 펜싱훈련장은 일부 별도공간이 추가 필요하므로 이를 감안한 설계 요청드림(장애인체육회)

○ 직장운동부 합숙소(장애인 포함)의 현재 계획수준 (4인 25실, 3인 7실)에 대한 적정성 문의드림(동남권사업과)

⇒ 직장운동부 합숙소는 운동부 규모를 감안, 현재 반영된 수준으로 적정할 것으로 검토되며, 세부내용은 설계과정 중 현재 규모내에서 논의하면 될 것으로 판단됨(체육정책과)

○ 참고로, 장애인 직장운동부는 올해 42명(증12명)까지 확장하여 운영예정이며, 휠체어 등의 장애인을 위한 쾌적한 숙소를 구하기 어려운 상황에 있음(체육정책과)

○ 합숙소의 경우 주․보조경기장 등 운동장의 소음 및 진동에 대한 건축적 설계가 반영되어야 할 것임(체육시설사업소)

【 데크시설 】

○ 서울시 장애인체육회의 사무공간은 현재 430평 수준으로 사용중에 있으며, 가맹단체(現 38개)를 위한 사무공간도 필요할 것으로 검토하였음(장애인체육회)

⇒ 주경기장은 신축이 아닌 리모델링 사업으로 추진되기 때문에, 신규공간 조성 제한으로 요구공간에 대한 반영이 어려울 수 있음. 체육정책과 및 체육시설사업소가 체육가맹단체의 전체적인 사무공간에 대하여 협회와 논의하고 산출된 면적으로 추후 협의 필요(동남권조성과)

【 기타사항 】

○ 현재까지 설계중 검토된 지장물과 현안들에 관해서 도기본을 방문해서 상세히 설명하겠음(동남권조성과)

○ *************************************************(동남권조성과)

□ 향후일정

○′20. 7. 23.(목)	계획설계 제3차 TF 회의(기계 및 전기통신 분야)

○′20. 7. 28.(화)	계획설계 제4차 TF 회의(******* 등 건축분야)

붙임 : 세부 회의자료 1부(별도).  끝.