시의원 요구 자료 제출

시 행	교량안전과-13573
결재일자	2017.7.26.
공개여부	비공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		교량기획팀장	교량안전과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
임승민		오재영	한유석	이진용	07/26 代이진용
협 조

제목	시의원 요구자료 제출(요구번호 947번,남재경 의원, 문화체육관광위원회)

□ 의원님께서 요청하신 자료를 첨부와 같이 제출합니다.

첨부 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

남재경 의원(문화체육관광위원회, 자유한국당)

□ 요구번호 : 947번

1. 독립문 고가차도 현황

- 일반현황 / 관리현황 및 관리계획 등

1. 독립문 고가차도(현저 고가차도) 현황

□ 일반현황

시 설 명	위 치	규 모		준공년도	종별	설계하중	상태등급	비 고 (관리주체)
		폭	연장
현 저 고가차도	서대문구 현저동 107	15m	330m	1979	2종	DB-18	B등급	서부도로 사 업 소

□ 관리현황

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의거 안전점검을 시행하고 그 결과에

따라 보수‧보강을 실시하고 있으며  “B등급(양호)”으로 유지관리하고 있음

○ 정밀점검 및 진단 이력

시행년도	점검 및 진단	상태등급	비 고
2011	정밀점검	B등급	정밀점검 1회/2년 이상
2013	정밀점검	B등급
2015	정밀점검	B등급

※ 2017년 정밀점검용역 시행 중

○ 주요 보수·보강 이력

(단위:백만원)

시행년도	보수·보강 내용	공사비	비 고
2011	강교 도장 767㎡, 신축이음교체 14m등	85
2012	교량받침 교체 66개소, 신축이음교체 36m 교명포장 3.23a, 상판보수 95.3㎡ 등	644
2013	교면포장 4.6a 등	62
2014	콘크리트 표면보수 453㎡, 강재도장 107㎡등	65
2015	콘크리트 단면보수 460㎡, 조류방지시설물 설치 371㎡ 등	115
2016	교면포장 72.2a, 신축이음교체 42m, 차량방호책 설치 520경간, 콘크리트표면보수 2,451㎡ 등	1,413

□ 관리계획

현재 진행중인 2017년 정밀점검용역 결과에 따라 지속적인 보수·보강을 실시하여      상태등급 “B등급(양호)”이상으로 유지관리 계획임

작성자	기 관 명 ( 부서명 )	직 위	성 명
	안전총괄본부 (교량안전과)	담당사무관 (☎2133-1942)	오재영
	안전총괄본부 (교량안전과)	주무관 (☎2133-1954)	임승민
	작 성 일 : 2017. 07. 24.