문서번호	급수운영과-12421
결재일자	2020.7.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
조승수	이일로	이용구		07/31 박병성
협 조
	주무관		서장원

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수

2020년 하반기 하자검사 계획

2020년 7월

남부수도사업소

(급수운영과)

2020년 하반기 하자검사 계획

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조(하자검사) 및 시행규칙 제70조(공종별 하자담보책임기간)」에 따라 2020년 하반기 하자검사를 실시하여 상수도 시설물 관리에 만전을 기하고자함.

□ 2020년 하반기 검사 대상: 86건

구 분	계	2017년	2018년	2019년	2020년
계	73	13	24	27	9
송․배수관정비 단위공사	19	4	5	8	2
급수공사 연간단가공사	30	6	10	11	3
시설물설치 및 보수공사	10	3	3	3	1
포장도로 굴착복구공사	12	-	5	4	3
기타(음수대설치공사 등)	2	-	1	1	-

※ 하자검사 기간: 상수도공사(3년), 포장공사 및 음수대설치공사(2년)

□ 정기 검사

○ 대상: 73건 (단위공사19건, 연간단가30건, 시설물10건, 포장12건, 기타2건)

○ 검사 기간 : 2020. 7. 1. ~ 12. 31.

※ 정기검사는 하자담보기간 동안 반기마다 실시

□ 최종 검사 (2020. 12. 31. 이전 하자 만료 분)

○ 대상: 13건 (단위공사 4건, 연간단가 6건, 시설물 3건, 포장 0건, 기타 0건)

○ 검사 기간: 2020. 8. 1. ~ 12. 30.

※ 최종 하자 검사는 하자기간 만료일 전에 실시 후 조서 제출

□ 검사 내용

○ 상수도부설 관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상 유무

○ 상수도 각종 변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

○ 상수도 소화전 설치 및 맨홀부 상부 이상 유무

○ 배수지 방식공사의 경우 도막식 및 부착식 이상 유무

□ 검사방법

○ 점검자: 시설6급 서규석 외 10명(붙임 참조)

○ 검사 요령

- 검사내용을 붙임 양식에 의거 현장 점검 후 검사조서 작성

- 단가계약공사는 준공 차수 별로 하자검사조서 작성

- 최종 하자검사는 하자기간 만료일 전에 실시 후 조서 제출

- 중대한 하자발생 시 관계규정에 따라 벌점 등 행정 조치

□ 행정사항

○ 각 공사 담당자는 하자검사 실시 후 검사 조서를 기한내 제출

○ 하자 발견 시 해당업체에 보수토록 조치하고 보수관리부를 작성,

기록 후 총괄담당자에게 제출

- 보수관리부 기록 사항(공사명 및 계약사항, 계약상대자, 준공연월일, 하자 발생 내용 및 처리 사항, 기타 참고 사항)

붙임  2020년 하반기 하자검사 관리부 및 하자검사조서(양식) 1부  끝.