문서번호	시설과-4708
결재일자	2020.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
최세명		김형준	07/31 강호광
협 조
	시설관리팀장			代임춘길

도로상 맨홀의 안전성 및 평탄성 향상을 위한

2021년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

2020. 7.

2021년 상수도 맨홀 정밀점검 추진 계획

서울시 도로상 맨홀정비 관리지침에 의해 실시하는「2021년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획」을 보고 드림.

Ⅰ				추진개요		‘

□ 추진목적

❍ 도로상 맨홀의 구조안전성을 확보하고 차도의 평탄성을 향상시켜 시민이 도로를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 함.

□ 추진근거

❍ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제17호, 2015.9.1.)

❍ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11510, 2016.7.20.)

❍ 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장 방침, 2016.8.23.)

□ 실시주기 : 2년 1회 이상

구 분	초기점검	정기점검	정밀점검	긴급점검
점검주체	맨홀 관리기관	도로관리청	맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관
점검시기	최초 1회	2회/년	2년 1회 이상	필요시
점검범위	외부, 내부조사	맨홀 외관조사	외부, 내부조사
점검방법	자체/업체점검	자체점검	자체점검/업체점검
책임기술자	고급기술자	-	고급기술자

□ 실시내용

구 분	맨홀외부	맨홀내부
점검내용	·맨홀뚜껑 (균열, 뚜껑면과 단차, 덜컹거림 등) ·맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) ·높이조정부(균열, 파손 등)	·내구성시험(강도, 중성화) ·맨홀 표면손상(철근노출 등) ·맨홀 파손(상부, 벽체, 바닥 콘크리트) ·맨홀 균열(균열폭 점검) ·맨홀 침입수 및 나무뿌리 침입

Ⅱ				그간 추진사항		‘

□ 서울시「도로상 맨홀정비 및 관리지침」마련(2016.7.20.)

□ 상수도 맨홀 정밀점검 용역사업 추진 수립(2016.8.23. 본부장방침)

□ 맨홀 정밀점검 용역추진(2017~2020년)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년
지 역	강북지역, 강동 (시범사업)	강북지역	강남지역	강북지역
대 상	북부,강동 (80~350㎜이하) 중부,서부,동부,북부 (400㎜이상)	중부,서부,동부 (80~350㎜이하)	강서, 남부, 강남, 강동	중부,동부,북부,서부
수 량	7,844개	59,500개	64,959개	73,873개
사업비	1,019백만원	2,500백만원	3,261백만원	3,506백만원
발주자	80~350㎜ 이하 (사업소) 400㎜이상 (본부 시설관리과)	사업소	사업소	사업소
추 진 방 법	시설물유지관리업 또는 시설물안전법에 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체 용역 발주

Ⅲ				추진계획		‘

□ 추진지역 : 강남지역(강서,남부,강남,강동)

□ 추진물량 : 64,959개소

□ 사 업 비 : 33,317백만원

❍ 사업소별 세부내역

(단위 : 개소,백만원)

구 분	계	강서	남부	강남	강동
상수도맨홀(개소)	64,959	16,803	22,166	14,812	11,178
사 업 비(백만원)	3,317	871	1,106	780	560

□ 추진방법 : 해당사업소 용역발주(시설물유지관리업 또는 안전진단전문기관)

□ 추가과제

❍ 맨홀(밸브실) 점검결과 GIS 관리를 위한 등록자료 추가 작성(붙임2)

❍ 포장도로관리시스템상 미 입력된 시설물번호(GIS) 일괄 확인 등록

<맨홀점검자료 GIS 등록>	<미입력 GIS시설물 번호 등록>

Ⅳ				향후계획		‘

□ 사업대상 사업소 통보                          :‘20. 8월

□ 기술용역 타당성 심사요청(사업소→기술심사담당관) :‘20. 8월

붙임 : 1. 설계내역서 1부.

2. GIS 등록 작성 양식 1부.  끝.