문서번호	정수시설과-5444
결재일자	2020.8.3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		代서광호	08/03 김중영
협 조
	주무관			서광호
	주무관			곽용찬
	주무관			김인호

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2020. 7. 31.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2020. 7. 27. ~ 31.(5일간)

점 검 자 : 지방전문경력관 (다군) 서용택, 공업전기 (9급) 김인호

점검대상 및 주요 점검내용

점 검 일	점 검 대 상	주요 점검내용
7. 27.(월)	특고압수변전설비 (태양광발전설비)	- 특고압수변전설비 및 변압기 설비의 고장등 작동, 기능상태 점검
7. 28.(화)	고압모터기동반 및 부속설비	- 고압모터기동반 차단기, 리액터 등 열화상태 및 작동상태 점검
7. 29.(수)	취수펌프 및 부속설비	- 뚝도, 구의 취수펌프(총10대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 상태 점검
	비상발전기설비	- 비상발전기 무부하 운전(10분)
7. 30.(목)	진공펌프 외 기계설비	- 진공펌프, 세척부펌프 등 저압 모터펌프 설비 외 기계설비 작동상태 및 이상소음 상태 점검
7. 31.(금)	소방시설	- 소화설비 작동상태 및 화재예방 점검

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 양호

비상발전기 주간점검 결과 : 양호

Ⅲ		특 이 사 항

취수장 구내 한전개폐기 통신상태 점검

○ 일  정 : 2020. 7. 31.(1일간)

○ 점검자 : 한전 광진성동지사 1명

○ 내  용 : 한전개폐기 PAD44(뚝도변전소-상용) PT 및 통신상태 점검

○ 결  과 : 완료

붙임 1. 기전설비 주간점검표       1부.

2. 비상발전기 운용일지       1부.   끝.