문서번호	기전과-4026
결재일자	2020.8.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		이재권	08/05 장상규
협조
	주무관		강혜지

지하차도 침수피해 방지대책 수립 보고

2020. 8

성동도로사업소

기전과

지하차도 침수피해 방지대책 수립 보고

국지성 집중호우에 취약한 지하차도의 침수피해를 최소화하기

위해 방지대책을 수립 추진하고자 함.

〈행정2부시장 방침 제216호(2020. 7.31)〉

Ⅰ		지하차도 현황 : 13개소

구 분	구 별(13개소)				비고
	성동	광진	동대문	중랑
계	6	2	2	3
자연배수	3 (응봉, 서울숲1, 2)	1 (아차산)		1(능산)
강제배수	3 (성동, 마장, 신답)	1 (군자)	2 (답십리, 중랑)	2 (동일로, 신내)

Ⅱ		운영실태

□ 펌프운전 : 가동수위에 따라 자동운전

□ 차량통제 : 근무자가 CCTV 모니터링 후 침수 징후 예상시 경찰 연락

Ⅲ		보완 및 개선대책

□ 침수위험 지하차도 통제 및 등급화 추진

○ 집수정 수위 만수위 도달 50cm전 112신고 차량통제 요청

○ 주 펌프외 예비펌프 가동되는 경우 112신고 차량통제 요청

○ 근무자가 CCTV 모니터링 후 침수 예상시 112신고 차량통제 요청

□ 침수위험 등급기준 선정

○ 지하차도 13개소에 대한 침수위험 등급 구분하여 관리

○ 침수위험 등급에 따라 단계별 기상예보에 상응하여 통제조치

○ 침수위험 등급별 관리기준(강제배수)

등급	1등급	2등급	3등급
총점	100~81	80~61	60~40
상황 관리	침수위험 매우 높음	침수위험 높음	침수위험 보통
	예비특보 발표	호우주의보 발표	호우경보 발표

- 3등급(8개소) : 마장, 성동, 신답, 답십리, 군자, 동일로, 중랑, 신내

□ 침수대응 매뉴얼 보강 및 숙지(도로시설과 → 지하차도)

○ 위기징후 : 기상특보 및 집수정수위, 펌프가동상황 등

○ 초등조치 : 만수위 도달 50cm전 112신고 차량통제 요청 및 현장출동

○ 관심단계 : 실시간 현장상황 밴드 공유 및 상황전파

- 밴드 담당자 : 기전과 ****************** 주무관 지정

○ 주의단계 : 침수위험시 대응반 운영(반장:성동도로사업소장)

□ 침수대응 안전장비 배부(강제배수 지하차도 8개소)

○ 칼라콘 120개, 콘보강 고무120개, 점멸 경고등 40개 구매

- 예산 : 1,320천원

□ 침수대응 차량통제 근무자 교육 실시

○ 교육대상 : 지하차도 근무자 12명, 업무담당자 3명

○ 교육기간 : 2020. 8.10한

○ 교육내용

- 침수예상 시 차량통제 시점 및 통제절차

- 보강된 침수위험 행동메뉴얼에 대한 이해 및 숙지

붙임 : 지하차도 통제기준 및 등급기준 1부.  끝.