문서번호	급수운영과-13207
결재일자	2020.8.10.
공개여부	부분공개(6)

★주무관	급수운영팀장	급수운영과장			결재
서계선	김찬모	08/10 이병운
협 조	주무관		문정일
	주무관		김일

상수도시설물 순찰점검 결과보고서

관 로 순 찰(순찰코스 : A, B, C 코스)
구분	관로명	구경(mm)	순찰 노선명	적출내용	조치내용
	대흥로	500/150	노고산동2-59~대흥동130-2	이상없음
	양화로	600/700	동교동155-27~양화대교 북단	이상없음
*구분 : 매설관로. 노출관로. 현수관로. 공동구관로
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(서대문구)
구 분	밸 브 류	밸 브 류
계	제수변	공기변	퇴수변	소음,기타	계	구형	원형	중형
점검	금 일	18	17			1
누 계	1641	1494	37	29	92
적출	금 일	1				1
누 계	96	1	2	1	92
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(마포구)
구 분	밸 브 류	밸 브 류
계	제수변	공기변	퇴수변	소음,기타	계	구형	원형	중형
점검	금 일	16	16
누 계	1581	1456	41	30	54
적출	금 일			1
누 계	53		1	1	51
배 수 지 및 가 압 장 순 찰
시 설 물 명	용 량	적출 내용	처리 내용	누계
홍제배수지		배수지 일일 점검표 별도첨부		235/5
북악터널배수지
백련배수지
홍은배수지
유관기관 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
계 (건수)	도시기반본부	도시가스	통 신	전 기	구 청 (하수도,도로)	재개발 재건축	기타공사
지하철	도로 등
141/2				14/	4/	28/1	86/1
순찰점검실적 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
구 분	대 상(개소)	점 검 실 적(회)	점 검 결 과(개소)	비 고
일일점검	주간점검	계	이상없음	누수보고
단일배관,수계전환 불가지역
누수취약지역 송수관
지하철역 주변등 부식 취약관
총계
- 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적
기 타	첨부: 출장업무 현장 처리내역/홍제배수지 일일 점검표/북악터널배수지 일일 점검표/백련배수지 일일 점검표 자하문배수지 일일 점검표/홍은배수지 일일 점검표

2020. 8. 10.(월)                                순찰자(점검자) : 강양원,서계선,