문서번호	누수방지과-4531
결재일자	2020.8.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장
정수용	08/11 이태형

2020년 7월 누수탐지 추진실적 보고

2020. 8.

시설관리부

(누수방지과)

2020년 7월 누수탐지 추진실적 보고

안정적인 급수공급과 유수율 향상에 효과적으로 기여할 수 있도록 관리하고자 2020년 7월 지하 누수 탐지 추진실적을 보고 드림.

□ 지하 누수탐지 현황

○ 실  적

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2020년 목표 (건)		1,700	249	212	296	173	201	259	188	122
실적 (건)	’19년 7월 누계	1,171	220	100	207	117	143	165	135	84
	’20년 7월 누계	1,223	230	169	219	107	154	124	134	86
	‘20년 7월	165	25	22	35	7	20	22	17	17
	전월누계	1,058	205	147	184	100	134	102	117	69
비율 (%)	목표 대비	71.9	92.4	79.7	74.0	61.8	76.6	47.9	71.3	70.5
	전년 동기 대비	104.4	104.5	169.0	105.8	91.5	107.7	75.2	99.3	102.4
방지량 (㎥/일)	’20년 7월 누계	224,175	66,989	31,655	25,687	5,313	20,353	10,798	51,486	11,894
	‘20년 7월	24,362	8,358	3,326	4,420	139	2,081	762	3,919	1,357
	전월누계	199,813	58,631	28,329	21,267	5,174	18,272	10,036	47,567	10,537

○ 탐지결과 분석

- 2020년 7월 실적(누계) : 1,223건(목표대비 71.9%)

▪ 전년과 비교하여 52건 증가 (전년대비 104.4%)

- 사업소별 전년대비 적출실적

▪ 실적 증가(5개 사업소) : 중부(104.5%), 서부(169.0%), 동부(105.8%)

강서(107.7%), 강동(102.4%)

▪ 실적 감소(3개 사업소) : 북부(91.5%), 남부(75.2%), 강남(99.3%)

□ 탐지실적 유형별 현황

○ 다점형 및 일반탐지

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년 7월 누 계	계	1,223	230	169	219	107	154	124	134	86
	상 시	49	14	0	0	0	22	13	0	0
	다점형	790	67	101	172	78	117	95	94	66
	일 반	384	149	68	47	29	15	16	40	20
	다점형비율(%)	64.6	29.1	59.8	78.5	72.9	76.0	76.6	70.1	76.7
’20년 7월 실 적	계	165	25	22	35	7	20	22	17	17
	상 시	10	1	0	0	0	5	4	0	0
	다점형	108	9	11	28	6	12	16	15	11
	일 반	47	15	11	7	1	3	2	2	6

- 다점형 790건(64.6%), 상시 49건(4.0%), 음청식 384건(31.4%)

○ 누수복구 대비 탐지 점유율

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
누수복구 건 수 (누계)	계	5,070	928	576	841	480	654	798	460	333
	누수	3,847	698	407	622	373	500	674	326	247
	탐지	1,223	230	169	219	107	154	124	134	86
	비율(%)	24.1	24.8	29.3	26.0	22.3	23.5	15.5	29.1	25.8

- 전년대비 누수복구 건수는 **************************** 증가

- 탐지 점유 비율은 23.8% → 24.1%로 0.3% 증가

- 누수발생 대비 사업소간 탐지비율 편차는 15.5 ~ 29.3%

○ 구경 및 재질별 탐지 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
계	1,223	706	247	261	9	1,223	195	526	218	68	165	2	35	8	6
중부	230	135	35	57	3	230	30	144	48	0	0	0	8	0	0
서부	169	109	27	32	1	169	19	103	25	11	3	0	6	2	0
동부	219	129	46	43	1	219	27	131	41	16	0	0	4	0	0
북부	107	66	11	29	1	107	28	37	25	10	0	0	7	0	0
강서	154	78	44	31	1	154	22	48	29	9	43	1	1	1	0
남부	124	81	19	24	0	124	24	30	17	12	32	0	3	0	6
강남	134	58	46	29	1	134	24	20	19	5	55	1	5	5	0
강동	86	50	19	16	1	86	21	13	14	5	32	0	1	0	0

- 구경별 : 13~25㎜(57.7%), 30~50㎜(20.2%), 80~300㎜(21.4%), 350㎜(0.7%)

- 재질별 : GSP(15.9%), SSP(43.0%), DCIP(17.8%) 등

○ 상시 누수탐지 현황

구분	계	중부	강서	남부
7월 누계	**	**	**	**
7월 실적	**	*	*	*
방지량 누계 (㎥/일)	******	*****	*****	***

□ 향후 추진계획

○ 유수율 점검 등을 통하여 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시.  끝.