소방장비(체인톱) 고장 발생 보고(미아)
문서번호	미아119안전센터-3611	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			안병철	김성수	08/12 代박의용
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	체인톱(450E)		관리부서		미아119안전센터
고장일시	2020.8.11.(화) 17:40		장 소		차 고
제조업체	허스크바나(Husqvarna)
고장내역 (조치사항)	체인톱날이 가이드바와 클러치에 탈착 불량으로 작동 불능
원인 및 상태	전원은 작동하나 체인톱날이 클러치에 접촉되지 않아 톱날 작동 불능
담당자 의견	자체 수리불가로 전문 정비업체에 점검 및 수리 요함
그 밖의 사 항	내용연수(3년)경과로 인한 전반적인 노후
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 8월 11일 장비담당자 계급 소방장 성명 안병철(인) 확 인 자 계급 소방위 성명 김성수(인) 강북소방서장 귀하

	미아119안전센터장