문서번호	급수운영과-15328
결재일자	2020.8.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
급수관리팀장	급수운영팀장	급수운영과장		중부수도사업소장
이훈재	박장진	代박장진		08/12 代김현숙
협 조
	주무관		이희철

현장직무교육(S-OJT)

누수탐지 교육용 동영상 제작 및 편집 용역 결과(준공) 보고

2020. 8.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

현장직무교육(S-OJT)

누수탐지 교육용 동영상 제작 및 편집 용역 결과(준공) 보고

체계적 현장직무교육(S-OJT, Structured On-the-Job Training) 운영과 관련, 『누수탐지 교육용 동영상 제작 및 편집 용역』의 동영상 제작 용역이  준공기한 내 완료되어 결과(준공) 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

▢ 용 역 명: 누수탐지 교육용 동영상 제작 및 편집 용역

▢ 용역업체: ****************

▢ 계약금액: 금1,500,000원(준공금액 금1,500,000원, 증감없음)

▢ 용역기간: 2020. 7. 28. ~ 8. 10.(준공일 : 2020. 8. 10.)

▢ 과업내용: 교육용 동영상 제작 및 편집

○ 사업소 직원에 의한 자체 제작을 원칙으로 하되, 제작 단계(기획․연출․   녹화․편집)의 일부 용역 발주

○ 산출물 품질 기준 (동영상 1편 기준)

연번	산출물	수량	단위	품질 기준	비고
1	동영상	1	편	- 재생시간: 15분 내 화질: 1080p 이상 확장자: mp4
2	자막파일	1	식	내용: 대사 및 내레이션 일체 확장자: smi
3	미리보기 이미지 (썸네일)	1	매	내용: 영상 내용을 잘 설명해주는 이미지를 편집 크기: 1280*720픽셀
4	이동식 저장매체 (USB)	1	개	동영상, 자막, 썸네일 일체 동일 폴더 내 저장

Ⅱ		추진결과

▢ 과제명: 다점식 옥외누수탐지 세부 절차

▢ 동영상 제작 팀 구성(자체 8명)

○ 다점식 누수탐지 현장 요원: 4명(박문종, 김종열, 정기성, 성영한)

○ 총괄, 도면출력, 프로그램 분석 등 내업 요원: 4명(이훈재, 이희철,    김재명, 김성재)

※ 자체 영상제작 참여 직원에 대하여 문화상품권(10만원 상당) 지급

▢ 동영상 제작(2020. 6. 15. ~ 7. 10.)

○ 다점식 누수탐지 업무 흐름도에 따라 8~10개 단계별 동영상 촬영

탐사블록선정		⇒	센서 설치 위치 선정	⇒	사운드 센서 설치 및 부착	⇒	누수음 수집
▶ GIS 도면 출력			▶ 관로도 작도 및 속성 자료 입력		▶ 제수밸브 또는 계량기에 부착		▶ 음수집 녹음
⇒	사운드 센서 철거	⇒	누수음 전송	⇒	누수진단 프로그램 분석	⇒	누수지점 판단 및 복구
			▶ 사운드센서 → 노트북		▶ 누수지점 식별분석 ▶ 누수음 청취 및 판단		▶ 블록내 탐사완료

○ 다점식 누수탐지 방법

관로의 부속시설물(제수밸브, 관로, 각종 밸브 등)에 누수음 수집 센서를 설치하여 관로상의 누수음을 수집하고 전용 프로그램을 통해 분석하여 넓은 범위의 급수관망에서의 누수를 짧은 시간에 탐사하는 방법

- 장비 개요

① 최대 탐지봉(센서) 설치 가능 개소 : 16개소

② 설치 거리(간격) : 50m～200m (최대 500m 가능)

③ 휴대용 박스(센서 포함) - 8개용 세트, 16개용 세트

- 누수 탐사방법 및 징후 판독

· 음수집: 횟수 5회 이상, 간격 1시간 이상 (5시간 이상 수집)

· 누수징후: 소리,그래프 등을 확인하고, 특히 누수확률은 80% 이상을              징후로 판독

· 상수도 배관이 복잡하게 부설되고, 수돗물 사용에 변동이 큰 지역은     곡관, 편락관 등에서의 마찰음을 누수징후로 판단할 우려가 많으므로

가) 가급적 야간에 시행하고,

나) 수집 횟수를 상향 조정하여(8회 이상) 시행

· 대구경 및 수중에서는 누수(진동)음이 현저하게 감소하므로 누수 탐지에    신중을 기하여 실시

▢ 동영상 편집(2020. 7. 28. ~ 8. 10.) _ 용역 시행

○ 용역 제작에 따른 과업지시서에 개인정보 보호, 배포․복제, 소유권,    수정작업 추가비용 없음 등에 관한 사항 포함

○ 배경음악, 효과음, 자막폰트 등 사용 시 저작권 관련 사전 검토
※ 저작권료 지불 필요시 예산범위 내에서 지출

○ 스토리보드(붙임 4. ‘참조’)

Cut		Video	Context	Audio
11			(출연자: 김종열 주무관) 인사와 간단한 이름 소개.	인트로 음악 계속
12			출연자의 간단한 프로필. 인물 옆에서 날라오는 애니메이션 삽입.	↓
13			해당 영상의 주제 강조. (진행방식: 기상 캐스터처럼 배경과 폰트를 합성하여 시청자의 눈과 귀를 지루하지 않게 함)	↓ 효과음(뽕)

Ⅲ		행정사항

▢ 동영상 제작 및 편집 용역 검수: 8.19.(수)까지 행정지원과 제출

▢ 동영상 최종 제출: 8. 21.(금)까지 본부 교육협력과

○ 제출기한 지연 1일에 1점 감점 조치

○ 본부 총괄부서 검토 및 협조결재를 득하여 교육협력과로 최종자료 제출.

붙임  1. 준공계 및 준공검사원 각 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 용역 성과품 내역 1부.

4. 누수탐지 교육용 동영상 스토리보드 1부.  끝.