입상활성탄(1-2지) 물량 가검수 결과보고

주무관		정수시설과장			결재
양봉우		08/14 전훈
협 조
	정수과장			유준수
	주무관			최민욱

○ 검수일시 : 2020.8.13.(목) 15:00

○ 검 수 자 : 시설6급 양봉우, 공업7급 최민욱

○ 투입물량 : 286㎥

※ 252톤백/지(126톤백/셀), 충전밀도 : 0.44g/㎤

○ 검수방법 : 池 투입설계 높이 2.5m 표시 이상투입 육안확인

○ 검수결과 : 적합 (입상활성탄 충진높이 2.5m 이상 투입)

○ 검수사진

충전높이 표시선	1-2-1셀	1-2-2셀

○ 유공블록 검수사진

구 분	1-2-1셀	1-2-2셀
역세전
역세후

끝.