문서번호	정수시설과-8418
결재일자	2020.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이승우	08/19 유영춘

태양광발전시설 월간점검 결과보고(7월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 08

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

태양광발전시설 안전점검 결과보고(7월)

사고예방 및 안정적인 전력생산을 위해 태양광발전시설 점검을 실시하고

결과를 보고함

1		시설현황

구 분	설치용량			점검내용
	용 량	접속반	인버터
2정수장 여과지	300kW	6면	3대	접속반 : 11면 DC 차단기함 : 3면 인버터 : 8대 모듈 : 494.8kW
신탈수기동	12kW	1면	1대
2정수장 활성탄흡착지	101kW	2(1)면	2대
1정수장 송수펌프동	30kW	1(1)면	1대
병물동	51.8kW	1(1)면	1대

2		점검결과

❏ 점검일자 : 2020.07.01.~2020.07.31

❏ 점 검 자 : 이승우(전기안전관리자)

❏ 점검내용 : 접속반, 인버터, 모듈, 역전력계전기, 차단기함, 모니터링시스템

구조물 볼트 체결상태, 모듈 표면상태 등

❏ 점검사진

모니터링 시스템	장비별 발전량 현황	인버터별 발전량 현황

❏ 점검결과 : □양호□

붙임 : 점검기록표 1부.  끝.