문서번호	정수시설과-8809
결재일자	2020.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
신대중		전훈	08/24 조성태
협 조
	주무관			김희송

수돗물 유충대비 해충퇴치기 설치 및 구매 보고

2020. 8.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

수돗물 유충대비 해충퇴치기 설치 및 구매 보고

수돗물 유충사태가 발생함에 따라 활성탄여과지 등 해충 침입이 가능한 요소에 해충퇴치기를 긴급 설치하고 대금을 지급코자 보고드림

□ 관련근거

❍ 생산관리과-7017호(2020.07.16.)

- 인천시 수돗물 유충 검출관련 정수처리시설 보수 보강 시행

□ 설치개요

❍ 설치대상 : 72대

대 상	설치위치	해충퇴치기 방식	설치수량
활성탄여과지	활성탄여과지(내부)	포집식/전격식	포집식 : 12 전격식 : 32
1,2정수장 여과지	여과지 입구(외부)	포집식	15
1,2정수장 정수지	정수지 입구(외부)	포집식	5
고도처리시설	고도처리시설 가로등(외부)	포집식	8

※ 포집식 : 해충을 유인 및 분쇄하여 제거, 전격식 : 전기충격으로 해충을 제거

❍ 설치방법

- 정수시설 외부 해충제거를 위해 출입구 부근 및 가로등에 포집식 퇴치기 설치

- 활성탄여과지 내부 미세해충 제거를 위해 포집식 및 전격식 퇴치기 혼합 설치

가로등 포집식 설치	활성탄여과지 내부 포집식, 전격식 설치

❍ 설치일자

- 07. 22. : 고도처리시설 가로등 포집식 10대 설치

- 07. 23. : 1,2정수장 여과지 출입구 및 정수지 주변 가로등 포집식 15대 설치

- 07. 24. : 1,2정수장 여과지 출입구 포집식 3대 추가설치

- 07. 25. : 활성탄여과지 내부 포집식 12대 설치

- 07. 27. : 활성탄여과지 내부 전격식 32대 설치

□ 행정사항

❍ 사안이 긴급하여 우선 납품받아 설치완료 후 구매계약 시행

❍ 소요금액 : 10,144천원

❍ 계약방법 : 소액 수의계약

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임: 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.