문서번호	급수운영과-14136
결재일자	2020.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김일		김승완	08/27 이병운
협조
	급수운영팀장		김찬모

호우 및 태풍대비 상수도 시설 등 점검 및 조치결과 보고

2020. 8.

서부수도사업소

(급수운영과)

호우 및 태풍대비 상수도 시설 등 점검 및 조치결과 보고

호우 및 태풍대비 상수도 시설 등에 대한 현장점검을 실시하고 그 조치결과 보고임

□ 관련근거

○ 본부 안전총괄과-8612(’20.08.25.)호

- 호우 및 태풍대비 상수도 시설 등 관리 철저 요청

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2020. 8. 26.(수), 11:00~16:00

○ 점 검 자 : 배수지 및 공사 담당 합동 점검

○ 점검대상

□ 상수도 시설(배수지) : 마포, 서대문구 관내 배수지 13개소

□ 공사현장(2개소)
- 공덕역~마포역 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

□ 주철관부설 D=80~400mm, L=1,310m

- 연남동 229-67~259-4번지 외 2개소 장기사용 배급수관 정비공사

□ 배급수관 D=20~300mm, L=1,385m

□ 점검결과

○ 점검사항 : 배수지 절개지 등 사면상태 및 공사장 관리 상태 점검

□  배수지의 절개지 및 배수구 준설, 공사장 자재 결속 등 안전조치 사항

○ 점검결과(붙임 참조)

□ 만리 등 13개 배수지 : 특이사항 없음

□ 공사현장 : 공사자재 결속(고정), 안내간판 철거 등 태풍대비 안전조치 확행

□ 행정사항 ⇒ 점검결과 본부 안전총괄과 보고

※ 우리사업소 시설관리과 점검결과 송부(시설관리과 취합 보고)

붙   임 ․ 호우 및 태풍대비 상수도 시설 등 점검 결과 1부.  끝.