문서번호	급수운영과-16491
결재일자	2020.8.28.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이희철		이훈재	08/28 채재일
협 조

상수도 시설물공사 단수계획 보고

(용산구 산촌동)

2020. 8.

중부수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물공사 단수계획 보고

****************** 등 3개소 노후밸브(소화전) 교체공사 시, 단수가 수반되어 해당 지역에 단수 및 공사 안내를 실시함으로써 단수 및 녹물 출수로 인한 시민 급수 불편을 최소화하고자 함.

공사현황

○ 공 사 명: 2020년 중구, 용산구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 계약업체: **************

○ 작업개요

작업위치	공사기간	공사개요	비고
용산구 산촌동 1-51	2020. 8. 31.	노후 소화전밸브 교체공사
용산구 산촌동 37-1	2020. 9. 1.
용산구 산촌동 91	2020. 9. 1.

단수현황

작업위치	단수일시	단수(추정)세대	비고
용산구 산촌동 1-51	2020. 8. 31.(월) 11:00 ~ 14:00 중 1시간	30세대	주택밀집
용산구 산촌동 37-1	2020. 9. 1.(화) 11:00 ~ 14:00 중 1시간	20세대	주택밀집
용산구 산촌동 91

홍보 계획

○ 단수안내문 배포 및 부착

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 잦은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

○ 홈페이지 게재 및 사업소 현장민원과 단수계획 안내

- 상수도사업본부 홈페이지

○ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보 독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점등 다량 급수처는 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

※ 우천 등으로 작업 연기 시에는 별도 통보 예정

시공회사 및 감독 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	**************	*************** ***************
현 장 소 장	***	*************
공 사 담 당	***	************
공사 감리자	***	*************

처리계획

○ 상기 공사 구간에 노후 밸브(소화전) 교체공사로 인근 밸브의 물을 차단하여 철거 및 설치해야하므로  반드시 단수가 수반되는 공사 임.

○ 산출된 단수시간 내에 해당 공종이 완료될 수 있도록 시공업체 및 감리에게 지시하고,

○ 사전에 충분히 퇴수작업 실시로 통수 후에도 수질 관련 민원 최소화하고자 함.

붙임  현장조사서 및 단수안내문 각 1부.  끝.