“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제 목	수도계량기 검침위험 불편 수전 조사 관련 위험도 및 난이도 기준 설정 건의

1. 계측관리과-5846(’20.6.30.)호와 관련입니다.

2. 수도계량기 검침위험 불편 수전의 조사를 실시하는데 계량기 교체의 우선순위 및 효율적인 관리가 가능하도록  위험도 및 난이도를 아래와 같이 단계적으로 구분하는 것이 현장조사 및 결과를 활용 하는데 있어 필요하다고 판단되어 건의하오니 활용에 참고하여 주시기 바랍니다..

가. 위험도 및 난이도에 따른 단계적 구분

위험도			난이도		비고
분류	세분류	정도	분류	세분류
도로 설치	간선도로 (편도 3차선 이상)	상	2인 1조	-
	일반도로 (편도 2차선 이하)	중	접근곤란	실내수전
	인도 위	하		펜스설치
덮게 중량	40kg 이상	상		지장물
	40kg 미만 ~ 20kg 초과	중		침수
	20kg 이하	하		기타
심 도	5m 이상 (L자 포함)	상	원거리	-
	5m 미만 3m 이상 (L자 포함)	중	영상검침 (A/S 불가)	-
기 타	위험물질 (가스유출 등)	-
	비고란 입력	-

붙임 : 검침위험 수전 조사 양식 1부. (추가 요청사항 포함)  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이준우		요금관리팀장	허홍석		요금과장	08/31 김경식
협조자	주무관	김민건
시행	요금과-14777	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동) 강남수도사업소 요금과	/
전화	02-3146-4812	/전송	02-3146-4839	/	ftj1@seoul.go.kr	/	대시민공개