문서번호	공원녹지정책과-13269
결재일자	2020.9.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울로지원팀장	공원녹지정책과장
이지영		정종열	09/01 하재호
협조

舊 서울역사 연결로 설치관련

서울로 시설물 이설(철거)협의 결과보고

2020. 9.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

舊 서울역사 연결로 설치관련

서울로 시설물 이설(철거)협의 결과보고

舊 **** 연결로 설치사업과 관련하여**********보행자 연결통로 입구에 저촉되는 시설물에 대하여 이설 및 철거 협의를 실시하고 보고함

□ 추진근거

○ 도시계획시설(도로)사업 시행자 지정 및 실시계획인가 공고

- 사업명 : 도시계획시설(보행자 전용도로 연결통로) 개설사업

서울시 공고 제2020-1213호(2020.4.16.)

□ 추진현황

○ 위    치 : 서울시 중구 봉래동2가 122-11번지 일대

○ 사업기간 : ’19. 12. ~ ‘20. 9.

- 연결통로 설치완료 예정 : ‘20. 9. 15.

○ 규    모 : 연장 33.17m 폭6m(면적 286.36㎡)

○ 사업시행자 : ******

○ 추진부서 : 도시재생실(공공재생과)

○ 주요 협의내용

- 이설 및 철거대상 : 유리난간 5경간, 트리팟 3개소, 안개분수 1개소

LMC포장 34.36㎡, QC밸브 1개소

- 안전휀스 : EGI 휀스(높이 2m, 연장 13m, 앵커볼드 고정)

- 원상복구 대상시설 : LMC포장(34.36㎡), QC밸브 1개소

○ 현황사진

이설 및 철거대상 시설물	안전휀스 설치계획

□ 협의결과

○ 당초 트리팟 4개를 철거하는 것으로 계획되어 있었으나, 보행에 지장이 없는 범위에서 트리팟 3개를 철거하도록 협의

○ 철거대상 시설물 중 양호한 시설부품 및 재료는 서울로 유지관리에 활용할 수 있도록 ****** 시설관리팀에서 창고에 보관하거나 이설 설치

○ 장미꽃(시노브래도, 보니카82, 드림위버)는 이동식 화분에 이식하여 장미마당 인근에 설치

○ 공사시행시 안전관리, 공사 종료후 원상복구(LMC포장, QC밸브)에 만전을 기하도록 요청

붙임 1. 관련 공문 및 붙임문서 각1부

2. 이설 및 철거대상 현황사진 1부

3. 안전시설물 설치 운영계획 1부

4. 서울시보 1부.  끝.