문서번호	정수시설과-2810
결재일자	2020.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		백상희	09/02 代최진경
협 조
	주무관			김영수

“상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수”

태풍(마이삭)대비 시설물 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 9.

강북아리수정수센터

정수시설과

태풍(마이삭)대비 시설물 점검결과 보고

태풍(마이삭)대비 수처리 시설물 피해를 예방하고 안정적인 아리수 생산을 위하여 주요 시설물을 점검하고 결과를 보고드림

□ 추진근거

□ 상수도사업본부 안전총괄과(’20.09.01)

- 제9호 태풍“마이삭”북상에 따른 사전대비 철저 및 점검 실시

□ 서울특별시 재난안전대책본부(’20.8.31)

- 제9호 태풍“마이삭”북상에 따른 피해예방 사전준비 철저

□ 점검 및 주요내용

□ 점 검 일 : 2020.9.1.(화)~2(수)

□ 인    원 : 12명(분야별 담당자)

□ 주요내용

- 취약,위험구간 및 주요시설 점검 및 설비보완

- 전기실, 수배전반 설비 및 태양광설비 확인

- 배수펌프 및 밸브 누수 및 정상작동 확인

- 빗물받이 막힘유무 및 배수로 확인

- 정수센터내 건축물 창호 방호 여부 점검

□ 조치사항

□ 태양광 판넬 연결부및 판넬상태 확인 완료

□ 여과지동, 배출수처리시설 배수펌프 완료

□ 창호 방호(창문 쇄기 설치 등)확인 완료

□ 송수펌프동 기동반 설비 확인 완료

□ 빗물받이 이물질 막힘 여부 확인 완료

□ 비탈 경사면 지반상태 확인 완료

□ 와곽 울타리(고도처리시설 주변)배수로 우수관 정비 조치 완료

□ 점검사진

태양광 설비점검	태양광 설비점검	태양광 설비점검
창문 방호장치 점검	배출수처리시설 배수펌프 점검	여과지 배수펌프 점검
창문 방호장치 점검	빗물받이 배수로 점검	송수펌프 기동반 점검
비탈 경사면 지반상태 점검	외곽 배수로 우수관 정비 전	외곽 배수로 우수관 정비 후

□ 행정사항

□ 태풍 발생 기간 동안 안전사고 대비 비상근무

□ 시설물 설비장애 발생 등에 대비 긴급복구업체 연락망 및 복구체계 유지.  끝.