코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	제9호 태풍 '마이삭' 북상 대비 건설현장 안전관리 철저 요청

1. 역사도심내 도시재생사업의 일환으로 추진하는 공사 관리에 적극적으로 협조하여 주시는 귀 기관에 진심으로 감사드립니다.

2. 제9호 태풍 ‘마이삭(MAYSAK)’이 9월 2일 15시 현재 서귀포 동남동쪽 약 180km 부근에서 약 27km/h의 속도로 북북동진하고 있으며, 서울은 3일 새벽 01시경에 영향권에 들어 06시경에 최근접될 것으로 예보되고 있습니다.(예상강수량 : 100~200mm) 특히, 강풍으로 인해 공사현장의 구조물 붕괴 등 우려가 있으므로 피해가 발생하지 않도록 대비하여 주시기 바라며, 호우로 인한 축대 붕괴, 토사유출 및 침수 등 피해가 발생되지 않도록 아래 조치사항에 유념하여 사전대비에 철저를 기하시기 바랍니다.

	< 조 치 사 항 >
○ 급경사지(옹벽, 절개지 등), 주택사면 등 위험시설물 순찰 및 안전점검 ○ 저지대 상습침수지역에 대한 순찰 및 응급조치 ○ 지하철의 환기구 및 출입구의 우수유입 방지 ○ 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수 예방 ○ 관내 시행중인 공사장의 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지 ○ 공사장 등 토사유출로 인하여 빗물받이가 막히지 않도록 사전조치 ○ 강풍 대비하여 타워크레인, 가시설, 가림막 등 전도방지, 현수막 제거, 옥외간판 낙하방지 조치 등

3. 아울러, 태풍으로 인한 피해 최소화를 위해 기상정보를 예의주시하여 즉시 대응할 수 있도록 비상체계 유지 및 상황관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, 피해발생시 붙임 자료를 참조 피해상황을 즉시 보고하여 주시기 바랍니다.

4. 또한, 안전과 관련된 긴급한 작업이 아니면 태풍경보 지역 및 발효시간대에는 작업을 중지하는 등 철저히 관리·감독하여 주시기 바랍니다.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조(악천후 및 강풍시 작업중지)

※ 공사계약일반조건(계약예규) 제47조(공사의 일시정지)

		공사장 현황
연번	공사명		공사발주부서		시공사
1	세운상가군 재생사업 2단계 공공공간 조성공사		도기본 건축부		㈜에스테크건설 ㈜동원건설
2	창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선공사		도기본 토목부		다이치종합건설 천하건설
3	세실극장 옥상 시민공간 조성공사		SH공사 근린재생사업부		큰빛종합건설(주)
4	정동1928 아트센터 앞마당 조성공사		중구 도로시설과		갑오건설

붙임 : 피해상황 보고서식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울주택도시공사 사장,서울특별시중구청장(도로시설과장)
주무관	김성자		도심정책팀장	이기원		역사도심재생과장	전결 09/02 김형석
협조자
시행	역사도심재생과-8725	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가 31번지) 11층	/
전화	02-2133-8489	/전송	02-2133-0742	/	kimstarj@seoul.go.kr	/	대시민공개