	서울특별시재난안전대책본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	제10호 태풍“하이선”북상에 따른 피해예방 사전대비 철저

1. 제10호 태풍 “하이선”이 9.03(목) 09시 현재 괌 북서쪽 약 1000km 부근 해상에서 시속 16km의 속도로 북서쪽 방향으로 진행중이며, 서울에는 9.7일(월) 새벽부터 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

2. 이번 태풍의 예상경로가 한반도 내륙을 관통하는 것으로 되어있어 서울에 직접적인 영향을 줄 것으로 예상되오니, 태풍으로 인한 피해가 발생하지 않도록 사전대비에 만전을 기하여 주시기 바라며, 공사관련부서와 각 자치구 등에서는 기상정보를 예의주시하여 자체 비상 발령 등 상황관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

【사전대비】

- 집중호우로 인한 피해지역에 대하여는 재발생되지 않도록 관리 철저

- 이전 강우로 인해 지반이 약해진 상태로 산사태, 급경사지·비탈면 붕괴 등에 따른 예찰활동 강화 및 주민 사전대피 등 안전조치 철저

- 댐 사전 방류와 관계기관 전파 철저

- 비상근무 대비 비상연락체계 유지

- 긴급상황 발생시 CBS 재난문자, 민방위경보시스템 사용 가능토록 정비(확인)

- 강우 시작시에는 하천, 배수시설 등 위험공사장 작업중지 및 사전출입통제(안전조치)

- 집중호우 대응을 위한 침수예측시스템 모니터링(자치구)

· 예측강우에 따라 침수가 예상되는 자치구는 사전(긴급, 추가) 비상발령

- 빗물받이 점검·정비 및 덮개 제거

- 노후담장 석축등 붕괴우려가 있는 취약 시설, 산사태 우려지역에 대한 예찰활동 강화

- 강풍대비 현수막, 간판, 태양광시설. 옥상 조형물 등 체결 상태 점검 및 결박(철거 등)

- 코로나19 임시진료소, 폭염 관련 그늘막도 강풍대비 결박  등 안전조치 시행

- 저지대, 재난취약지역 및 침수위험지역 사전점검

- 집중호우 대비 지하차도 펌프시설 점검·정비 실시

- 지하차도, 둔치주차장, 하상도로 등 위험지역 통제 강화

- 굴착 공사장, 하천변 공사장 등 위험 공사장 점검

- 공사장 가림막, 가시설, 타워크레인 등 전도방지 조치

- 저지대 침수 대비 배수펌프 준비 및 점검

- 도로내 쓰레기 수거 철저 및 태풍 전일 쓰레기 반출 금지토록 홍보

- 호우 대비 하천예경보 방송 및 태풍 경로에 따라 사전 하천 진입금지 준비

-“이재민임시주거시설”이나“인명피해 우려지역 대피소”를 사용할 경우, 코로나19 확산방지 방역 등 운영지침 준수 등.

붙임 : 제10호 태풍‘하이선’자료 1부.  끝.

	서울특별시재난안전대책본부장
수신자	서구 재대본1-25,수방상황실(1-26),서관과01-167,서구1-25,서사01-41,서상수1-38,서소1-24(24개소방서),서울시투자기관
주무관	조현범		치수총괄팀장	함명수		하천관리과장	09/03 한유석
협조자
시행	서울특별시재난안전대책본부-231	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3864	/전송	02-2133-1044	/	badahorange@seoul.go.kr	/	대시민공개