문서번호	급수운영과-13795
결재일자	2020.9.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
곽미숙		임인택	09/08 代임인택
협조

퇴수시설 설치 보고

(오금동 33-22)

2020. 9.

강동수도사업소

(급수운영과)

퇴수시설 설치 보고

***********

□ 추진근거

○ 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획(급수운영과-2444호, 2020. 2. 17.)

○ 급수공사 작업지시, 개량-130번(급수운영과-6508호, 2020. 4. 29.)

□ 보고내용

○ 개량-130번으로 작업지시한 ***********는 단절구간으로 관망형성을 위한 공사중 굴착결과 배수관이 미부설된 구간으로 향후 순환배관을 위하여 직관(D80㎜, L=5m)을 부설한 상태이나 현장조사 결과 배수관에서 인입 급수세대가 없어 배수관 부설(L=25m)은 타당하지 않음.

○ 신규 부설된 신설관이 현재 단절관으로 되어 있으므로 배수관 관말에 퇴수시설을 설치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 조치사항

○ 상기와 같은 내용으로 *********번지에 지상배출식 퇴수시설 설치공사를 단가계약업체 경도아이앤디(주) 대표 박남선에게 작업지시코자 함.

- 공 사 명: 2020년 방이동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

- 공사개요: 퇴수시설 설치(D80㎜×1개소)

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

□ 행정사항

○ 2020년 단절관 순환관망 정비대상을 금번에 정비완료하여 단절관 정비대상에서 제외

붙임 GIS 부설 현황 및 위치도 1부.  끝.