문서번호	기전과-8416
결재일자	2020.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	북부도로사업소장
오윤택	김동진	이상연	09/08 고영준
협 조

『2020년 추석대비』

도로기전시설물 안전점검 계획

2020.9.

북부도로사업소

(기전과)

『2020년 추석대비』

도로기전시설물 안전점검 계획

추석대비 도로기전시설물 점검을 실시하여 편안한 귀성·귀경길을 제공코자 함

Ⅰ		추진근거

□ 관련근거

○「추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획」(도로시설과-9725, 2020.8.28.)

Ⅱ		점검계획

□ 점검대상

○ 도로기전시설물 현황

구분	계	수배전반 (면)	배수펌프 (대)	발전기 (대)	승강기 (대)	재방송 (개소)	CCTV (개)
계	294	53	25	12	4	7	193
터 널 (8개소)	149	30	-	5	-	6	108
지하차도 (9개소)	145	22 (고가1)	25	7	4	1	85

※ 조명설비 7,191등 (터널 5,652, 지하차도 1,451, 교량⋅차도⋅고가 가로등 88)

□ 추진일정

○ 점검기간: ’20.9.8. ~ 9.18.

- 점검 중 지적·개선사항 조치

□ 점검방법

○ 외부전문가(유지보수 용역) 및 기전과 합동점검

- 외부전문가 점검: 유지보수 용역 대상 도로기전시설물

▸ 전기안전관리, 감시제어시스템, 승강기, 라디오재방송, CCTV

- 자체 점검: 유지보수 용역 대상 外 도로기전시설물

▸ 배수펌프, 비상발전기, UPS

○ 점검사항

구분	세부점검사항
공통사항	- 현장에서 기전설비 가동 시험(배수펌프, 비상벨 등)
도로조명	- 도로조명 부점등 확인 및 유지관리 상태 - 누전차단기 동작상태, 절연저항 및 접지저항 측정 - 가로등 양방향 원격제어시스템 동작상태
터널·지하차도	- 배수펌프, 발전기 정상가동 여부 - 배수로 점검 - 수배전반 각종 지시계 동작상태 - 비상연락망 비치 및 근무 환경 정비

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 유지보수업체 조치 의뢰

○ 시설물 안전위해요소 등 중대 사항은 별도 계획 수립 후 조치

Ⅲ		행정사항

□ 결과제출

○ 도로시설과 제출: ’20.9.22. 까지

붙임  1. 추석대비 안전점검 결과(총괄) 양식 1부.

2. 추석대비 도로시설물 점검결과(집계표) 양식 1부.

3. 추석대비 도로시설물 안전점검 보고서(도로시설물) 양식 1부.  끝.