문서번호	시설보수과-4041
결재일자	2020.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
백상용		유재필	09/10 장상규
협 조
	주무관			최태석
	주무관			이경수
	주무관			정용재
	주무관			최문석

2020년 하반기 도로시설물 정기안전점검 시행계획

2020.  9.

성동도로사업소

(시설보수과)

2020년 하반기 도로시설물 정기안전점검 시행계획

우리사업소에서 유지관리하는 도로시설물에 대하여 하반기 정기안전점검을 실시하여 외관상태를 점검하고 신속한 보수·보강을 통해 시설물의 기능유지와 안전 확보에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

❍ 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조(안전점검의 실시 등)

- 1·2·3종, 안전등급 A·B·C 대상 시설물 : 반기에 1회 이상 안전점검 실시

❍ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조 제2항

- 1·2종 이외시설물인 도로시설물에 대하여 2종시설물에 준하여 안전점검 실시

❍ 2020년 도로시설물 안전 및 유지관리계획(시설보수과-782호, ’20.2.13.)

❍ 2020년 도로시설물 안전점검 추진계획(시설보수과-416호, ’20.1.21.)

2		점검계획

❍ 점검대상 : 면목천복개구조물 등 52개소

(단위 : 개소)

구 분	합 계	일반교량	고가차도	터널	지하차도	복개구조
계	52	24	9	3	13	3
1종	3					3
2종	17	6	2	3	6
3종	6				6
법정외	26	18	7		1

※ 청계천복개(좌,우안 : 황학교~고산자교 1.4km) : 통계상 북부, 서부도로사업소에 등록

❍ 점검기간 : ’20.09.14. ~ 12.18.(약 3개월) - 1일 점검 개략 4~6시간 소요

❍ 점 검 일 : 시설물 점검의 날(매주 화, 금요일)

※ 코로나19 관련, 재택근무 등 부득이한 경우 점검일 조정하여 시행

❍ 점 검 자 : 총7명(사업소장, 시설보수과장, 시설물담당자 5인)

※ 담당자별 점검시설물 상세 : 붙임 2 참조

❍ 점검방법 : 시설물별 담당자 2인 1개조 자체점검 / 소장, 과장은 수시 순찰점검

❍ 점검수준 : 육안점검을 원칙으로 점검망치 등 간단한 점검기구를 활용하여 결함·손상 및 그 진전 상황을 확인·관찰

❍ 점검절차

구 분		상 세 내 용
사전 조사		전차 점검/진단, 외관조사망도 및 기존 보수·보강 등 자료 검토
현장 조사	기존 손상 점검	전차 점검·진단 지적사항의 상태변화 외관조사 및 이전 조치사항의 확인점검 등
	신규 손상 점검	외관손상, 결함 및 위험요인 발견시 위치, 상태 등을 파악하여 사진 보관
조사결과 분석 및 결과보고		현재와 이전 상태의 비교검토 및 결과보고서 작성

❍ 안전관리 : 경광등 휴대, 안전모, 복장 등을 착용하여 안전사고 예방 철저

3		지적사항 조치

❍ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 직영반 보수 시행

❍ 구조적 결함이 아닌 구조물 손상, 단순 보수사항은 일상유지보수공사업체를 통해 신속히 보수 시행

❍ 구조물의 안전에 영향을 주는 결함사항은 즉시 보고 및 관련분야 전문가의 의견을 반영한 조치계획을 수립하여 보수·보강 실시

❍ 안전점검 결과 미조치 사항에 대하여 조치완료 시까지 철저한 추적관리

4		행정사항

❍ 보고 및 기록관리

- 점검시행 후 시설물별 담당자의 정기안전점검 보고서 작성, 하반기 정기안전점검 결과 종합보고 후 시설물통합정보관리시스템(FMS) 입력

❍ 정기안전점검 기간 중 진행되는 취약시기 안전점검(추석, 겨울철)은 병행실시

- 추석대비 안전점검(’20년 9월 중), 겨울철대비 안전점검(’20년 11월 중)

붙임  1. 정기안전점검 보고서 양식 및 집계표(예시) 각1부

2. 하반기 정기안전점검 계획표 및 담당자 지정현황(담당자, 일자별)

3. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.  끝.