문서번호	수질과-8972
결재일자	2020.9.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장
김병기	서한호	09/10 서대훈
협 조

정수센터 고압가스시설 및 ISO운영관리 점검 계획

2020. 09.

생산부

(수질과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

｢2020년 추석명절 대비｣

정수센터 고압가스시설 및 ISO운영관리 점검 계획

추석명절을 대비하여 염소고압가스시설 및 ISO 22000 운영관리 민관 합동점검으로 가스사고 예방 및 수돗물 위생관리에 철저를 기하고자 함.

1	배경 및 근거

□ 추진 배경

○ 정수센터 고압가스설비(도심 내 위치) 사고 시 유독가스 누출 등 대형사고 우려

○ 염소소독공정은 수돗물 생산에 필수적으로 공급중단 시 심각한 상황 발생

○ 인천 서구 수돗물 내 유출발생(2020.7월)

※ 환경부 점검 결과(전국 정수장) : 서울시 ISO 2000 인증(우수사례) 타지자체 도입 유도

□ 추진 근거

○ 고압가스안전관리법 제16조의2(정기검사 및 수시검사)

○ 정수센터 고압가스시설 안전관리 강화 계획(수질과-592)

○ ISO 22000 운영계획(수질과-3054)

2	추진 계획

□ 추진 체계

○ 민관합동안전점검단 인력풀을 활용한 합동점검

- 본부, 정수센터, 외부전문가(안전관리점검단 등) 합동점검 실시

(인력풀) 계	상수도분야 안전관리점검단					기타(지원)
	기계	전기	가스	안전	방재	관련 민간회사 직원 (가스시설시공업1종)	해당분야 퇴직공무원
20인	2인	2인	2인	2인	3인	7인	2인

※ 기타 인력풀 구성 : 대한기계건설협회, 설비제작업체, 정수센터 등 추천요청

□ 점검 개요

○ 점검기간 : ‘20.9.14(월)∼18(금) <5일간>

○ 점검반 편성 : 민관합동 5인

- 공무원 : 2인(본부 수질과 2)

- 민  간 : 3인(안전관리점검단 1, 민간회사 직원 1, 퇴직공무원 1)

※ 점검일별 점검반 명단 [붙임3 참조]

○ 점검대상 : 취․정수장 10개소(염소고압가스시설, 차염시설, ISO 2200 등)

< 염소고압가스 시설현황 >

구분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
시설용량(톤)	364	18	18	73	38	110	107
설비현황(대) (기화기 등 6종)	294	20	37	47	56	72	62
설치 연도	-	‘99	‘09	‘05	‘97	‘02	‘02
안전관리자(인)	22	2	6	3	3	4	4

○ 현장사진

염소 저장실	염소 기화기	ISO2200(위생관련)

3	세부 점검계획

□ 주요 점검내용

○ 염소(차염)시설

- 염소투입설비 정상 가동 여부(염소기화기, 진공조절기 등)

- 염소 누출 시 가스감지기 및 긴급차단밸브 정상작동 여부

- 염소중화설비 적정 가동 여부(가스 누출 시 정상작동 여부 등)

- 고압가스안전관리자 지정관리 여부 및 비상연락망 가동 상태

- 활성탄 역세척수 염소(차염)투입시설 가동 현황(암사, 뚝도, 영등포)

- 기타 안전표시 부착 및 보호장구 비치 여부

○ ISO 22000

- 오염예방을 위한 출입자 관리(시건장치, 외부인 출입제한 등)

- 정기적인 청소(청소장비 포함) 및 위생복 착용 등 위생관련 사항 등

- 출입구 에어 커튼 설치, 전기트랩 설치 등으로 벌레 유입 차단 등

- 위생관리를 위한 창문, 환기장치 방충망(조밀도, 재질 포함) 설치 및 이상 여부 등

- 전실설치 및 개구부(관랑↔지상부 등) 밀폐 여부 등

- 주변청소, 물 웅덩이 제거, 날벌레 등 상습발생지 소독 여부 등

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항이나 긴급한 사항은 확보된 예산으로 즉시 시정조치

○ 기간이 소요되는 경우, 응급조치 후 조치방안 강구

- 별도 대규모 예산이 수반되는 경우 차년도 예산반영

○ 지적사항 및 수범사례는 횡단전개하여 개선 조치

- 안전조치 실태를 확인․독려하여 조치완료까지 추적관리

- 안전점검결과 직원 공람 조치

4	행정사항

□ 점검 지적사항에 대한 조치결과 제출

○ 합동점검 지적사항 제출(정수센터 → 수질과) : 2020.9.29.(화)까지

○ 고압가스시설 안전점검결과 제출(수질과 → 안전총괄과) : 2020.10.8.(목)

□ 점검수당 지급(정수센터)

○ 소요예산 : 3,475천원

- 산출내역(안전관리점검단) : 278,662원/일․인×5일×1인=1,393천원

- 산출내역(기타 지원)

․ 191,435원/일․인×5일×1인=957천원

․ 225,000원/일․인×5일×1인=1,125천원

※ 한국엔지니어링협회 정책연구실-365호(2019.12.10.)에서 공표한 특급(기타),고급(기타) ,초급(기계)기술자 노임단가 적용(적용일 : 2020.1.1.부터)

	관련 근거
‣ 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급조례 시행규칙 ‣ 서울시 민간전문가 운영 지침 ‣ 상수도분야 안전관리점검단 구성․운영 계획(안전총괄과-9433, 2019.9.20.))

○ 지출방법

- 본부 수질과 : 점검수당 산출 및 통보(정수센터)

- 각 정수센터 : 산출 수당에 의거 지출처리

붙임 : 1. 현장점검표 1부.

2. 민관합동안전점검단 명단 1부.

3. 점검일별 점검반 명단 1부. 끝.