문서번호	시설보수과-7292
결재일자	2020.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이평주		09/10 代김종범
협조
	★주무관		오상호

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

추석대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(탄천2교외 9개소)

2020. 09

시설보수과

추석대비 도로시설물 안전점검 결과보고

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공 년도	시설물 담장자
					직 급	성 명
1	탄천2교	폭 30m, 연장 518m	2종	1986	시설6급	이평주
2	청계산지하차도	폭 23.9m, 연장 929m	2종	2013
3	신원BOX지하차도	폭 18.3m, 연장 27m	법정외	2013
4	신원지하차도	폭 21m, 연장 727m	2종	2013
5	내곡지하차도	폭 13m, 연장 615m	법정외	2013
6	위례중앙지하차도	폭 24m, 연장 1,275m	1종	2017
7	위례터널	폭 20m, 연장 2,362m	1종	2014
8	여의천교	폭 25.9m, 연장 70m	법정외	2013

□ 점 검 일 : 2020년  9월 2일 ~ 9월 10일

□ 점 검 자 : 시설6급 이평주, 시설6급 오상호

□ 점검결과

❍ 주요 지적사항 및 조치계획

연번	시설물명	지적사항	조치결과(계획)	비고
1	탄천2교	포장소파(강남방향 P12,3차로)	연간단가 작업지시
		포장소파(강남방향 P8,3차로)	연간단가 작업지시
		포장소파(강남방향 P1,3차로)	연간단가 작업지시
		포장소파(송파방향 P3,3차로)	연간단가 작업지시
2	청계산지하차도	램프C 진출부 배수로뚜껑 탈락	직영반 정비완료	정비완료(1건)
3	신원BOX	특이사항 없음	-	-

연번	시설물명	지적사항	조치결과(계획)	비고
4	신원지하차도	집수정앞 배수로뚜껑 오물적치	직영반 정비완료	정비완료(1건)
5	내곡지하차도	특이사항 없음	-
6	위례중앙지하차도	특이사항 없음	-
7	위례터널	바닥판누수(산성방향 2차로)	연간단가 작업지시
		바닥판누수(수서방향 1차로)	연간단가 작업지시
8	여의천교	특이사항 없음	-

붙 임 : 점검 보고서 1부.  끝.