주유취급소 출입·검사 결과

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김용문	강성곤	09/10 박종률

	주유취급소에 대해 소방검사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020. 9. 10.
보 고 자 : 지방소방위 성명 : 김용문

보 고 내 용
일 시	2020. 9. 10.(목) 14:30 ~
건 명	주유취급소 출입·검사 결과보고[가양주유소]
내용	※ 주유취급소 출입·검사 – 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2016. 8. 2.>
주유취급소 출입·검사서
검사의 개요			검사의 구분		주유취급소 출입·검사
			검사연월일시		2020년 9월 10일
			검사공무원		소 속				계 급	성 명
					예방과				소방위	나호환
					예방과				소방위	김용문
			검사입회자		성명(관계)				***	생년월일	-
현황	설치명(설치자)		*****						안전관리자	***
	설치장소		**************							전 화	*************
	제조소등의 구분		취급소			저장소 또는 취급소의 구분				주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용						검 사 결 과			불 량 내 용
	설치자,안전관리자 변경신고 태만 여부						■양호 □불량
	위험물시설의 불법변경 여부						■양호 □불량
	허가 외의 위험물 저장·취급 여부						■양호 □불량
	급유·주유기 거리 및 호스길이 적정여부						■양호 □불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)						■양호 □불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태						■양호 □불량
	방화벽 높이 및 무단변경 여부						■양호 □불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부						■양호 □불량
	소화기 적정 분산 비치 여부						■양호 □불량
	표지 및 게시판 관리상태						■양호 □불량
	“주유중엔진정지”준수 여부						■양호 □불량
	기 타						특이사항 없음
	교육 내용	위험물의 저장·취급 기준 사고발생 시 초동대처 요령					교육인원 2명
조치계획
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하였습니다. 2020년 9월 10일
검사공무원:								소방위 김 용 문 (서명 또는 인)
검사공무원:								소방위 나 호 환 (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]