문서번호	방재시설부-12900
결재일자	2020. 9. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		치수시설과장		방재시설부장
송민섭		손창익		09/14 박홍봉
협 조

- 2020년 『추석기간 호우대비』-

건설공사장 풍수해 대응체계 확립

2020. 9.

도시기반시설본부

(방재시설부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 2020년 『추석기간 호우대비』-

건설공사장 풍수해 대응체계 확립

	추 진 방 향
◈ 추석연휴 중 기습폭우 대비 공사장 등 비상 대응체계 강화 ❍ 공사장 사전 점검·정비로 태풍과 집중호우 발생시 풍수해 예방 ❍ 국지성 기습폭우, 태풍 대비 비상 대응체계 확립

1		추진개요

추진기간 : `20.  9. 30(수) ~ 10. 04(일), 5일간[추석 : 10.1(목)]

9월 기상전망

○ (기  온) 평년(13.9~14.7℃)과 비슷하겠음

○ (강수량) 평년(31.1~80.8mm)과 비슷하거나 많겠음

	< 태풍 및 집중호우 사례 >
◈ 한반도 영향 주요 태풍 ○ ’12.9.17~18(산바) : 중심기압 990hps, 최대풍속 38m/s - 재산피해 3,700억원, 인명피해(사망) 2명 ○ ’16.10.4~06(차바) : 중심기압 955hps, 최대풍속 49m/s - 재산피해 2,150억원, 인명피해(사망) 7명 ○ ’19.9.06~09(링링) : 중심기압 955hps, 최대풍속 40m/s - 재산피해 334억원, 인명피해(사망) 3명 ◈ 집중호우(`10.9.21, 추석 전날) ○ 일일 강우량 : 259.5mm - 최대(강서구) 293.0㎜, 최소(도봉구) 95.5㎜ ※ 9월 일강수량 중 1984년(268.2㎜) 이후 최대 ○ 피해규모 : 지하주택, 지하철, 저지대 공장․상가 등 침수 - 이재민 187명, 재산피해 438억원(사유시설 150, 공공시설 288)

추진방향

○ 공사장 사전 점검․정비로 안전관리 강화

○  국지성 돌발강우․기습폭우 등 대비 비상 대응체계 확립

○ 비상 상황발생시 신속 복구를 위한 동원 인력·장비 비상연락망 유지

중점 추진사항

○ 공사장 풍수해 취약분야(공종) 추석전 사전점검·정비 시행

- 도시기반시설본부 진행중인 모든 공사장 풍수해 취약분야(공종) 점검․정비

○ 추석연휴 기습폭우, 태풍대비 비상 대응체계 강화

- 풍수해기간동안 운영 중인「풍수해 재난안전대책본부」상황근무체계 유지

- 풍수해 업무 담당자 원거리 귀성시 업무 대직자 사전 지정

- 공사장 현장 여건에 따라 최소 근무인원 배치 및 비상연락체계 유지

- 풍수해 비상발령시 신속한 상황 전파(방재시설부 → 각 부서, 공사장 관계자 등)

2		세부 추진계획

「재난안전대책본부」상황근무체계 유지

○ 추석연휴기간 풍수해 재난안전대책본부 운용

: 5단계 대응(기상 상황에 따른 비상근무체계 유지)

∙ 평시(관심) : 방재시설부 직원(1명)

∙ 보강(주의) : 방재시설부 직원(1명) + 치수시설과 직원(1명)

∙ 비상근무 : 호우주의보 이상 발효시 단계별(1~3단계) 근무 시행

1단계	2단계	3단계
∘ 호우주의보 - 3시간 60㎜ 이상 - 12시간 110㎜ 이상 ∘ 태풍주의보 - 순간풍속 20m/sec이상 ∘ 한강대교 수위 - 4.5m 도달 시	∘ 호우경보 - 3시간 90㎜ 이상 - 12시간 180㎜ 이상 ∘ 태풍경보 - 순간풍속 26m/sec 이상 - 총 강우량 200㎜ 이상 ∘ 한강대교 수위 - 8.5m 예상 시	∘ 대규모 재난발생 ∘ 한강대교 수위 - 10.5m 예상 시

공사장 사전 일제점검 및 지적사항 정비

○ 공사장별 기습폭우, 태풍에 취약한 공종(시설) 집중 점검․정비

원거리 귀성자 업무대직자 지정(상황실근무자, 수방담당 등)

○ 비상근무 발령 시 단시간 내 응소 불가 상황실 근무자는 응소 가능 대직자 사전 지정하여 업무공백 방지

예상치 못한 기습폭우 대비 동원인력·장비 비상연락망 유지

○ 비상근무 발령 대비 즉시 응소 가능토록 부서별 전체 인원의 1/4이상 비상근무 동원인력 확보조치 및 비상연락망 유지

○ 비상상황 발생 시 공사장 복구인력·장비가 즉시 투입될 수 있도록 대비태세 구축

단계별 비상근무 발령 시 근무자 신속 응소 및 재난 대비․대응 철저

○ 단계별 비상근무자 비상연락망 재점검 및 정비

○ 수방근무자는 기상상황을 예의 주시하고 강우예보 시 원거리 귀성 자제

○ 단계별 비상근무 발령 시 근무자가 신속히 응소할 수 있도록 사전 안내

3		행정사항

부서별 진행중인 공사장 일제 점검‧정비결과 제출(9.25.까지)

○ 각 부서 → 방재시설부

붙 임 : 1. 서울시 관련문서(하천관리과) 1부.

2. 공사장 점검표(양식) 1부.

3. 풍수해대책 관계자 비상연락망 1부.  끝.