문서번호		안전지도처-4228		대리		팀장	처장		본부장
등록일자		2020.09.16.
									09/16
결재일자		2020.09.16.
공개여부		부분공개(6)
				협조
방침번호
	’20년도 8월 안전지도점검 및 활동결과 보고
2020. 9.
안 전 지 도 처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

’20년도 08월 안전지도점검 및 활동결과 보고

Ⅰ	개 요

□ 관련근거

◌ 안전지도원운영규정 제5조(점검활동 및 조치) 3항(안전지도원 업무수행)

□ 점검개요

◌ 점검기간: ’20. 08. 01. ~ 08. 31.(주, 야)

◌ 점검대상: 1~8호선 역사 및 사업소, 전동차 등

◌ 점검인원: 안전지도원 12명

◌ 점검내용

- 기능실, 공사장, 터널내 시설물, 궤도시설물 등 주요시설 중점 점검

- 안전맵 활용 안전취약개소 표적관리 및 제거

- 지적확인환호 등 열차 안전운행 지도첨승

- 안전5중방호벽 이행실태 점검

- 장마철 누수관련 이행실태 및 태풍 대비 시설물 특별점검 등

□ 시설현황	(2020년 2월 기준)

구 분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
구 간	8개노선	서울~ 청량리	성수~ 성수(지선)	지축~ 오금	당고개~ 남태령	방화~ 상일동·마천	응암순환~신내	장암~ 부평구청	암사~ 모란
영업거리(km)	301.3	7.8	60.2	38.2	31.7	52.3	36.3	57.1	17.7
역수(개)	278	10	50	34	26	51	39	51	17
전동차(칸)	3,551	160	814	490	470	608	312	577	120

	E/L	861대		E/S	1,893대		승강장 안전문	19,960대
	시설물 연장	321.7km		차량기지	11개		발매기	1,071대

Ⅱ	지도점검 및 활동실적

□ 안전지도점검 결과

◌ 총괄표	(단위 : 건)

구 분	계	일상점검	특별점검	이행실태	지도첨승	안전5중방호벽
총 계	322	161	53	0	89	19
개선권고	106	95	10	0	0	1
현지시정	1	1	0	0	0	0
양 호	215	65	43	0	89	18

- 총 322건 중 주요시설물 및 공사장 안전실태 일상점검  161건(50%), 열차 안전운행을 위한 지도첨승 89건(28%), 장마철 및 태풍 대비 시설물 특별점검 53건(16%) 순으로 지도점검 하였으며,

- 일상점검 중 토목2사업소의 6호선 신내차량기지 출입문 설치 공사장에서 코로나19 관련 체온측정 소홀 및 안전보호구 미착용으로 공사장 전반의 위험방지 대책 불량에 대한 현지시정 1건과 7호선 숭실대입구~상도역 하선 34k705 터널내 배수관 탈락으로 레일 일부 침수 등 개선권고 95건 조치하였고,

- 지도첨승 중 지적확인환호 및 업무프로세스 교육상태 등 89건 양호하으나 사회적거리두기 2.5단계시행에 따라 지도첨승 중단하였으며,

- 특별점검은 공사장, 장마철, 태풍대비등 점검으로 마곡역 출구 공사장 수중펌프 배수호스 누수건 등 개선권고 10건 조치함.

◌ 분야별 점검현황	(단위 : 건)

구분	계	승무	고객	차량	기 술
					토목	전기	건축	기계	기술	통신	승강기	궤도	신호	PSD
총계	322	125	32	20	40	27	26	20	14	7	5	4	1	1

- 총 322건 중 승무분야 125건(39%), 토목분야 40건(12%), 고객분야 32건(10%), 전기분야 27건(8%) 순으로 지도점검 시행함.

Ⅲ	안전지도점검 및 주요 활동사진

□ 주요 안전지도점검 사항

일 상 점 검
마장역 변전실 노후전력설비 교체공사장		회현역 변전실 노후전력설비 교체공사장
바닥 작업구 안전조치 불량 (개선권고)	조치완료	안전보호구 미착용 (개선권고)	조치완료

특 별 점 검
뚝섬유원지역	양천구청역	광명사거리역	이수역
태풍대비 시설물 점검 (양호)	장마철 누수개소 이행실태 점검 (양호)	태풍대비 공사장 이행실태 점검 (양호)	태풍대비 배수로 점검 (양호)

안전5중방호벽 이행실태 점검
한성대서비스안전센터	신답승무사업소	군자차량기지	신풍승무사업소
오피스톡 이용 화상토론회 (양호)	안전정보공유시스템 활용 교육상태 (양호)	업무프로세스 교육상태 (양호)	업무프로세스 교육상태 (양호)

Ⅳ	결 론

□ ’20년도 8월 안전지도점검 및 활동결과 총 322건 중 215건(67%) 양호, 개선권고 106건(33%) 조치했으며, 승무분야 열차 안전운행을 위한 지도첨승 및 제4방호벽 이행실태 점검 등 125건(39%)과 토목분야 안전사고예방을 위한 승강편의시설 공사장 및 태풍대비 시설물 특별점검 등 40건(12%) 지도점검 하였고,

□ 6호선 신내차량기지 출입문 설치 공사장에서 코로나19 관련 체온측정 소홀 및 공사업무 필수서류 누락, 안전보호구 미착용 등 공사장 전반의 위험방지 대책 불량으로 현지시정 1건 조치하였으며,

□ 향후 불안전한 관행 이행실태 점검, 동절기 및 해빙기 안전점검, 안전예보 공사장 특별점검, VOF 장기 미조치 시설물 점검 등 시설물 안전강화를 위한 지도점검 시행으로 시설물 정상기능 유지 및 열차 안전운행에 기여하고자 함.

붙 임: 안전지도원 일일 활동보고서(2020년도 8월) 1부.  끝.