문서번호	관리단속과-12023
결재일자	2020. 9. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	관리단속과장
박영기		김은희	09/18 박대군
협조

2020년 하반기 태양광 발전시설 안전점검 계획

2020. 9.

서부도로사업소

(관리단속과)

태양광 발전시설 안전점검 계획

2020년 하반기 서부도로사업소 태양광 발전시설에 대한 안전점검을 실시하여 효율적인 태양광 발전시설 운영 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ ‘20년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획 알림

(녹색에너지과-7156호(2020.3.12.))

○ ‘20년 하반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획 알림

(녹색에너지과-23779호(2020.9.4.))

□ 시설현황

○ 시 설 명 : 서부도로사업소 태양광 발전설비

설치장소		설치명	모델명		단위용량		모듈개수		설치일자
서울 마포구 상암동 가양대로203		염화칼슘동	70kw		360W		196		2019.11
		차량동	71kw		250W		351		2009.09
염화칼슘동 태양광(70kw)	차량동 태양광(71kw)			염화칼슘동 인버터		차량동 인버터		태양광 통합 모니터링

□ 점검계획

○ 점검대상 : 서부도로사업소 태양광 발전설비

○ 점검기간 : 2020.9.14.(월) ~ 9.25.(금)(2주간)

○ 점 검 자 : 2명 (전기안전관리자, 시설물담당자)

○ 점검방법 : 공공태양광 발전시설 안전점검 계획에 따라 실시

- 서부도로사업소 태양광 발전시설은 140kW 초과 시설로 전기안전관리자 주관 하에 체크리스트에 따라 점검 실시

□ 중점 점검 사항

- 케이블 중간접속 및 절연 유지 상태 점검

- 케이블 트레이 덮개 간극으로 인한 케이블 상태 점검

- 접속함 역류방지 다이오드 정상 여부(과열) 확인

- 배전반 ACB 차단기 작동 여부 확인

- 인버터․접속함 내부 열화 및 청소상태 점검

- 인버터․접속함 접속상태 적정여부 점검

- 모듈 파손 및 동작상태, 인버터․접속함 주변 소화기 비치 여부

- 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물의 부식 및 파손 여부

- 인버터․터치판넬 모니터 정상여부 점검 등

□ 향후계획

○ 점검결과 2020.10.08.(목)까지 태양광 모티터링 시스템에(http://solar.eseoul.go.kr) 입력

○ 점검 후 시설 부적합 사항은 조속히 개선

- 현장시정 조치 또는 예산이 필요한 경우 30일 이내 보수

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 태양광 발전시설 안전점검 체크리스트 1부.  끝.