문서번호	급수운영과-15722
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김태승	代류태현	09/22 代서규석
협 조

노후관 개량공사 시행계획 보고

(********************)

2020. 9. 22.

남부수도사업소

(급수운영과)

노후관 개량공사 시행계획 보고

(********************)

*********************노후관에 대한 개량공사를 시행하여 적수 및 누수 피해를 미연에 방지하고 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

□ 노후관 개요

○ 관로위치 : ********************

○ 수    계 : 금천배수지 급수구역

○ 배관현황 : CIP(회주철관), D=80mm L=210m

위치: ****************/ 관개요: D=80mm, L=50m / 개량사유: 노후관(CIP)

위치: ****************** / 관개요: D=80mm, L=50m / 개량사유: 노후관(CIP)

위치: **************** / 관개요: D=80mm, L=50m / 개량사유: 노후관(CIP)

위치: ***************** / 관개요: D=80mm, L=60m / 개량사유: 무라이닝관(DCIP-NL)

□ 현황 및 문제점

○ ****************** 상수도관은 설치연도가 오래된 비내식성관[CIP(회주철관) 등]으로 추후 적수 및 누수발생이 우려되어 금천구 관내 급수불편 예방을 위해 관개량 등 긴급히 연내 정비가 필요함.

□ 조치계획

○ 상기 노후관 정비를 위해 도로관리청인 금천구청 도로과와 남부도로사업소에 도로굴착협의 요청 및 허가를 득하여 공사를 시행하고자 함.

○ 아울러, 본 공사는 신속하고 원활한 작업을 위해 우리사업소에서 시행중인『2020년 금천구 관내 상수도 공사(장기계속) 계약업체인 범흥건설(주)에 작업지시하여 공사시행 하고자 함.

- 공사위치 : ********************

- 공사규모 : 상수도관 신설 D=80mm, L=210m

- 개략공사비 : 약 80,000천원.

□ 향후일정

○ 2020. 10. : 도로굴착협의 완료.

○ 2020. 11. : 공사시행완료.  끝.