도로점용(굴착·복구) 허가신청 검토보고

(오금로-LGU)

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	박해웅	09/28 양기승

[일련번호 : 일반-*******0011]

허가신청정 보	신 청 자	LG유플러스							신청일자				2020. 09. 25
	공 사 명	송파구 거여동 개롱역~마천역관로 보강공사
	위치정보	오금로 (오금동 160)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		****	******		******			****			***				*************** *************
	복구방법	관리청복구								공사기간				2020.09.18.~2020.10.30.
검토내용 및 결과	검 토 자	박해웅, 김경식		조사일자			2020. 09. 27					직전포장년도				2016
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	※ 송파구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업 시행 2. 측구 하월금지(측구를 철거 후 재설치하고 측구 하부는 되메움 및 다짐철저로 포장침하 방지) 3. 표층 차로단위복구(A=3.2m×407.0m=1,302㎡×34,662원=45,129,900원)시행 4. 맨홀주변은 soilcement공법 적용하여 동부도로사업소와 사전협의 후 시행 5. 신설(제거)되는 맨홀은 서울시 맨홀관리시템에 입력(삭제) 후 입증자료를 첨부하여 준공검토 요청
위 치 도						현황사진 및 굴착예상 차로