수도박물관 기전 통신설비 주간 점검일지

결재	주무관	아리수박물관팀장	정수시설과장
	성열순	신상용	10/05 정재현

2020년 9월 28일(월)~10월 02일(금)

□ 기전 설비

연번	점 검 항 목	확 인 내 용	점검 결과
1	전기실 배전반, 분전반	ㆍ배전반내 ACB 차단기 상태 및 부하전류 적정상태 ㆍ분전반내 메인차단기 및 누전차단기 정상 작동상태	이상없음
2	물과환경전시관, 박물관, 별관 조명설비 및 분전함	ㆍ전시실내 할로겐조명, LED 조명 점등상태 ㆍ전시실 스포트,다운라이트 점등 및 기구상태 ㆍ전시실내 분전함.냉난방설비용 차단기 및 선로상태	이상없음
3	전시장 영상설비 랙	ㆍDVD 플레이어, DVD 콘트롤러, 제어PC 작동상태 ㆍ프로젝터 가동상태, 영상모니터 상태, 센서 작동상태 등	이상없음
4	옥외 경관조명 및 조명 분전함	ㆍ옥외 경관조명 및 자동점멸기 정상 점등상태 ㆍ조명 분전함 ON/OFF조작 정상상태 ㆍ누전차단기 정상 작동상태	이상없음
5	기계설비	․ 배수펌프 및 승강기 작동 상태	이상없음

□ 통신 설비

연번	점 검 내 용	점검 결과
1	방송장비 전원 및 관리실UPS장비, BATTERY 정상 작동 상태	이상없음
2	물과환경전시관, 별관, 박물관, 관리실내 IDF랙 UTP선로 및 모뎀 상태	이상없음
3	보안설비(CCTV시스템, LCD모니터) 작동상태	이상없음
4	라우터 및 스위칭허브 상태, 광케이블, IP전화기 전용회선 상태	이상없음
5	관리동 TV분배기함 작동 상태	이상없음
6	전관 방송설비(AMP, 릴레이, 스피커, 연동) 작동 상태	이상없음

□ 점검 및 보수내용

점검및보수내용	* ’20. 9. 28(월) - 박물관 재개관 대비 전시실 점검 및 환경정비 - 물과환경전시관 후문 주변 방수 파손 부위 2차 보강 작업 시행	* ’20. 9. 29.(화) - 전체 전시실 및 화장실 자체 방역 소독 작업