문서번호	시설관리과-3797
결재일자	2020. 10. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
방호익		10/05 양돈욱
협조
	주무관		이균휴

수방상황보고

2020. 10. 3

	수방상황 보고 < 2020. 10. 3(토) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0㎜ (전일 0㎜) / 10월 누계 0㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (토)	내일 (일)	모래 (월)
기상 현황	구름많음	구름많음	대체로맑음
강수확률(%)	0~20	0~20	0
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계1,526.4㎜ (1~10월 평년 1,260.8㎜) 평년강수량 1,341.5㎜ ‘19년강수량 891.7㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	332.00	332.00	215.050 (244)	88.14
소양강댐	170.44	468.11	2,078.057 (2,900)	71.68
충주댐	0.00	0.00	1,863.595 (2,750)	67.77

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.19(m) 3.12(El.m)	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m