코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	중형펌프차 PTO 수동 비상작동장치 장착 결과 보고(알림)

1. 관련문서

가. 市안전지원과-17818(2020.09.11.)호「중형펌프차 비상 수동 PTO 장착 일정 알림」

나. 市안전지원과-16086(2020.08.19.)호「펌프차 PTO(동력인출장치) 수동 비상작동장치 장착 계획」

2. 중형펌프차(자동변속기) 전자시스템 고장 등 PTO 작동불가로 인한 방수지연 사고 예방을 위한「펌프차 PTO(동력인출장치) 수동 비상작동장치」가 장착되어 다음과 같이 그 결과를 보고합니다.

가. 장착일시 : 2020.10.06.(화) 12:00

나. 장착장소 : 본서 차고

연번	부 서 명	차 량 명	등록(관리)번호	등록일자	비고
1	***	*****	************	**********	3,000ℓ
2	***	*****	************	***********	3,000ℓ
3	***	*****	************	***********	3,000ℓ

다. 장착현황

※ 상계 펌프차(99가7854/21호) 소형펌프차 및 수동변속기로 장착 제외

※ 공릉 펌프차(87소8635/22호) 2021년도 불용(교체)예정차량으로 장착 제외

	□ 전기적 시스템 아닌 수동(유압핸드밸브) 작동 방식 ※ PTO 작동불가→소방펌프 작동불가 원인 · 차량 장착된 메인 조작부 및 비상 PTO 스위치 고장 · 솔레노이드 밸브고장, PTO관련 배선 및 전기적 고장 등 □ 차량 특장 전기제품과 별도 작동으로 비상시 수동작동 가능 □ PTO 작동·해제시각 및 음성 확인 지원

라. 장착내용 : PTO 페일시스템(수동 비상작동장치)

마.

대 응 단		월 계 대		수 락 대
설치 전	설치 후	설치 전	설치 후	설치 전	설치 후

장착사진

3. 행정사항

□〈운전요원〉펌프차(2팀) 운전요원은 중형 펌프차에 설치된 PTO 수동 비상작동장치의 기능·작동방법 및 주의사항을 타차량 운전요원에게 반드시 교육하고, 2020.10.12.(월)까지 교육사진을 전자메일로 제출하기 바람.

붙임 : 비상용 PTO장비 규격서 1부. 끝.

	노원소방서장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	최용범		장비회계팀장	권승후		소방행정과장	代서용석		소방서장	10/06 백남훈
협조자
시행	소방행정과-8950	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		/전송	02-948-6119	/		/	부분공개(7)