문서번호	누수방지과-6252
결재일자	2020. 9. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설관리부장	상수도사업본부부본부장
김주연	代성기옥	강호광	09/28 구아미
협 조
	주무관		김영일

2020년 7월 유수율 보고

2020년 9월

상수도사업본부

(시설관리부)

2020년 7월 유수율 보고

2020년 7월 유수율 증․감 분석현황을 보고 드림.

Ⅰ		7월 유수율 현황

□ ‘20년 7월 당월 유수율 :95.73%(전년 대비 1.62% 증가)

□ ‘20년 7월 누계 유수율 :96.34%(전년 대비 0.17% 감소)

(단위 : 천㎥, %)

구 분	목표	당 월(’20.7월)			누 계(’20.1~7월)
		공급량 (일평균)	조정량 (일평균)	유수율	공급량 (일평균)	조정량 (일평균)	유수율
2020년	96.1	100,588 (3,245)	96,295 (3,106)	95.73	661,412 (3,105)	637,203 (2,992)	96.34
2019년	95.8	103,742 (3,347)	97,630 (3,149)	94.11	669,905 (3,160)	646,535 (3,050)	96.51
증·감	0.3	-3,154 (-102)	-1,335 (-43)	1.62	-8,493 (-55)	-9,332 (-58)	-0.17

* 7월 공급량 : 전체 수전(2,200천 수전)에 대한 7.1~7.31.(31일)기간의 공급량

* 7월 조정량 : 전체 수전의 약 1/2 수전에 대한 6.22~9.8기간의 2개월 사용량(9월납기 부과)

❍ 7월 공급량은 전년 동월대비 3,154천㎥(-3.04%) 감소

-  인구수 감소(379천㎥↓), 수도사업용수량 감소(23천㎥↓), 누수량 감소(286천㎥↓), 일평균 기온 감소(1.7℃↓) 및 코로나 영향에 의한 감소등

❍ 7월 조정량(9월 납기)은 전년 동월대비 1,335천㎥(-1.36%) 감소

- 코로나 영향으로(전년 대비 가정용 3.9%↑, 공공용1.4%↓, 일반용 2.1%↓, 욕탕용 0.4%↓)전체적으로 조정량 감소

* 9월납기 조정량 월별 반영비율 : 6월분 4%, 7월분 47%, 8월분 46%, 9월분 3%

※ 7월 공급량(3,154천㎥↓)감소는 7월 조정량에 감소 영향

❍ 7월 유수율은 공급량 3.04% 감소 및 조정량 1.36% 감소에 따라 1.62% 증가

<최근 5년간 7월 유수율 변화>

2		공급량 및 조정량 분석

❍ 사업소별 7월 공급량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2020년 7월	100,588	12,245	10,640	12,778	9,887	13,621	15,005	11,693	10,622	4,097
2019년 7월	103,742	13,321	10,879	13,227	10,105	13,717	15,741	12,290	10,834	3,627
증 감 량	-3,154	-1,077	-238	-450	-217	-96	-736	-597	-212	469
증 감 율(%)	-3.04	-8.08	-2.19	-3.40	-2.15	-0.70	-4.68	-4.86	-1.96	12.94

- 8개 사업소 모두 공급량이 감소하였고, 특히 중부수도의 공급량 감소량이 큼

(중부수도 공급량 감소는 외국 관광객 99% 감소 등 코로나 영향이 큼)

- 하남, 다산신도시 등 입주 증가로 시계외 공급량 469천㎥ 증가

❍ 사업소별 수전수 현황

(단위: 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	26	3	3	4	2	4	7	0	3
2020년 7월	2,200	218	289	307	293	349	319	194	231
2019년 7월	2,174	215	286	303	291	345	312	194	228

- 전년대비 남부, 동부, 강서 수전 증가수가 많음

❍ 일일 공급량 현황(7월)

2019년 7월							2020년 7월							증감 (A-B)
일자			공급량(A)	최저	최고	강수량	일자			공급량(B)	최저	최고	강수량
1	월	맑음	3,388,586	20.6	28.9		1	수	구름많음	3,171,770	18.1	24.3	0	-216,816
2	화	맑음	3,401,263	20.8	30.1		2	목	흐림	3,287,123	20.4	29.8		-114,140
3	수	맑음	3,393,253	21.2	27.4		3	금	구름많음	3,330,438	21.6	30.6	0.1	-62,815
4	목	구름조금	3,394,080	20.0	32.8		4	토	구름조금	3,212,043	20.4	29.5	1.6	-182,037
5	금	구름많음	3,464,529	20.2	35.0	0	5	일	구름많음	3,175,427	19.9	27.6		-289,102
6	토	맑음	3,446,875	24.6	36.1		6	월	맑음	3,338,731	21.8	30.9		-108,144
7	일	맑음	3,311,867	22.7	32.5		7	화	구름많음	3,279,839	22.1	28.1	0	-32,028
8	월	구름많음	3,330,116	21.2	31.0		8	수	비	3,345,062	21.3	30.4		14,946
9	화	구름조금	3,441,219	19.7	30.0		9	목	비	3,359,202	21.8	32.9		-82,017
10	수	구름조금	3,308,690	19.3	27.3	8.5	10	금	비	3,259,295	22.7	27.7	2.2	-49,395
11	목	맑음	3,208,163	19.5	25.9	2.9	11	토	비	3,244,887	22.2	30.2		36,724
12	금	구름조금	3,307,028	20.0	28.7		12	일	비	3,122,794	21.7	26	2.9	-184,234
13	토	흐림	3,340,607	22.1	29.7	0	13	월	맑음	3,130,411	17.7	21.7	47.6	-210,196
14	일	맑음	3,275,038	21.2	31.6		14	화	흐림	3,178,485	17.2	24.3	11.5	-96,553
15	월	구름조금	3,366,388	22.1	27.4	7.7	15	수	비	3,283,128	18.9	28.7		-83,260
16	화	구름조금	3,296,159	21.4	28.8	6.3	16	목	비	3,328,137	20.4	29.7		31,978
17	수	구름많음	3,376,446	22.3	29.2	0.7	17	금	구름많음	3,312,959	21.5	31.6	0	-63,487
18	목	흐림	3,400,196	23.3	32.1		18	토	비	3,241,225	22.8	31		-158,971
19	금	비	3,444,320	22.8	35.0	0	19	일	비	3,084,011	20.6	26.6	29.1	-360,309
20	토	비	3,278,873	25.1	31.9	1.1	20	월	구름많음	3,253,372	22.4	26.6	3.6	-25,501
21	일	맑음	3,261,648	24.2	27.0	6.2	21	화	구름조금	3,321,842	21.4	30.5	0	60,194
22	월	맑음	3,412,689	24.2	31.0	0.1	22	수	흐림	3,246,272	22.6	25.7	11.5	-166,417
23	화	맑음	3,437,693	24.4	32.9		23	목	구름많음	3,195,326	18.5	22.6	103.1	-242,367
24	수	맑음	3,338,277	25.2	27.2	1	24	금	비	3,148,281	18.7	26.8	2.9	-189,996
25	목	구름많음	3,336,137	25.6	27.4	9.7	25	토	흐림	3,223,457	22.3	29	0	-112,680
26	금	구름많음	3,278,224	23.7	25.9	60	26	일	비	3,172,205	21.6	29.6	0	-106,019
27	토	비	3,386,233	24.9	33.4	0.6	27	월	맑음	3,273,210	22.9	25.5	2.2	-113,023
28	일	구름조금	3,135,670	25.0	28.2	25.6	28	화	구름조금	3,222,767	22.7	26.4	0.4	87,097
29	월	맑음	3,341,166	25.6	30.0	0.5	29	수	맑음	3,193,831	22.6	24.9	50.1	-147,335
30	화	구름많음	3,382,757	26.6	30.8	1.2	30	목	맑음	3,287,084	23.4	28.4	0.1	-95,673
31	수	구름조금	3,257,369	24.0	27.5	62.3	31	금	비	3,365,167	22.8	29.6	1.5	107,798
계/평균			103,741,559	22.7	30.1	194.4				100,587,781	21.1	28.0	270.4	-3,153,778

❍ 사업소별 인구수 현황

(단위: 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-36	-2	-1	-17	-20	-13	-2	-5	26
2020년 7월	9,715	947	1,167	1,386	1,168	1,449	1,501	969	1,129
2019년 7월	9,751	949	1,168	1,403	1,188	1,462	1,503	974	1,103

- 서울시 전체 인구는 전년 동월대비 36천명↓ 감소함

- 8개 사업소 중 북부의 인구수가 전년대비 가장 크게 감소(20천명↓)하였으며, 강동이 가장 크게 증가함(26천명↑)

❍ 연도별 1인 1일 급수량 현황

(단위: ℓ)

- 2020년 7월 서울시 전체 인구는 9,715천명으로 전년 동기 대비 36천명 감소하고,

1인 1일 급수량이 343ℓ→340ℓ로 전년대비 3ℓ 감소함

- 36천명 감소에 의한 공급량 감소량 ≒ 379천㎥

‣감소량: 36천명(↓) × 340일․인(ℓ) × 31일 ≒ 379천㎥(↓)

❍ 사업소별 세대수 현황

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	83	8	12	8	3	11	20	4	18
2020년 7월	4,392	445	533	653	503	625	752	408	474
2019년 7월	4,308	437	521	645	499	614	732	404	456

- 8개 사업소 모두 세대수 증가하였으며, 강동의 세대수가 가장 많이 증가함

❍ 전년대비 출입국 관광객 증감 현황(3월~7월)

(단위 : 천 명)

구 분	입국자					출국자
	3월	4월	5월	6월	7월	3월	4월	5월	6월	7월
2020년	83	29	30	37	61	143	31	38	48	66
2019년	1,535	1,635	1,486	1,476	1,448	2,334	2,246	2,401	2,496	2,643
증감 인원	-1,452	-1,606	-1,456	-1,439	-1,387	-2,191	-2,215	-2,363	-2,448	-2,577
증감율(%)	-95%	-98%	-98%	-97%	-96%	-94%	-99%	-98%	-98%	-98%

- 코로나 영향으로 출‧입국자 모두 전년대비 크게 감소, 4월을 기점으로 출‧입국자 모두 증가하는 추세임

❍ 사업소별 공공용수 현황

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-23,266	-3,785	-14,218	-4,535	2,198	4,817	-14,255	8,954	-2,442
2020년 7월	143,374	26,187	22,622	6,430	6,819	14,359	50,952	9,912	6,093
2019년 7월	166,640	29,972	36,840	10,965	4,621	9,542	65,207	958	8,535

- 수도사업소 전체 용수량은 전년대비 23,266㎥ 감소함

- 서부는 수계전환(대체급수) 등이 전년대비 감소함(17,849㎥↓)

- 남부는 수질 관련 퇴수량이 전년대비 크게 감소함(46,609㎥↓)

❍ 사업소별 누수 건수

(단위: 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2020년 7월	684	118	84	124	68	86	86	69	49
2019년 7월	683	136	69	107	50	110	110	55	46
증・감	1	-18	15	17	18	-24	-24	14	3

- 누수건수 감소 사업소: 중부, 강서, 남부

❍ 사업소별 누수량

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2020년 7월	26,973	6,381	4,039	5,700	809	2,797	858	5,410	979
2019년 7월	43,736	11,378	4,316	5,194	399	5,312	689	13,965	2,483
증・감	-16,763	-4,997	-277	506	410	-2,515	169	-8,555	-1,504
GIS추정누수량 증・감	-285,848	-102,564	32,850	76,744	22,349	-55,955	14,697	-233,254	-40,715

- 누수량 감소 사업소: 중부, 강서, 강남, 강동

❍ 2019년 월별 누수량

(단위: 천㎥)

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
누수량(GIS상)	600	43	27	48	51	54	52	44	55	66	53	59	48
비중(%)	100	7.16	4.51	7.96	8.42	9.07	8.67	7.31	9.25	11.02	8.81	9.85	7.98
*추정 누수량	20,280	1,454	914	1,614	1,708	1,839	1,757	1,482	1,875	2,235	1,787	1,997	1,618

*GIS상 누수량은 정확한 실제 누수량을 반영하기 어려운 점이 있어, GIS상 누수정보로 추정함

- ‘20년 7월 추정 누수량 전년 동월대비  286천㎥  감소

‣ 1,196㎥(’20년 7월 추정 누수량) – 1,482천㎥(’19년 7월 추정 누수량) =  -286천㎥

❍ 구경별 누수복구 현황

(단위: 건,㎥)

구 경 별	2020년 7월		2019년 7월		전년 대비
	건수	누수량	건수	누수량	건수	누수량
계	684	26,973	683	43,736	1	-16,763
15~50㎜	577	14,832	554	23,919	23	-9,087
80~100㎜	72	9,046	66	4,893	6	4,153
150~200㎜	17	1,547	35	5,658	-18	-4,111
250~400㎜	14	1,532	24	9,187	-10	-7,655
500㎜ 이상	4	16	4	79	0	-63

- 구경 80~100㎜ 누수량이 증가하고, 그 외 구경은 누수량 감소함

❍ 최근 3년간 기온 비교

□ 7월 조정량(9월납기) 분석

❍ 7월 조정량(9월납기)은 전년 대비 1,335천㎥(-1.36%) 감소

[’20. 9월 납기: ’20.6.22. ~ ’20.9.8. 기간중 전체 약 ½수전의 사용량]

- 코로나 영향으로 전년대비 일반용, 공공용 업종의 조정량이 크게 감소

* 검침일별 사용일수 현황

<2020년 9월납기>

6월분 4%, 7월분 47%, 8월분 46%, 9월분 3% 7월 조정량에 반영

❍ 업종별 조정량 현황(시계외 제외)

(단위: 천㎥)

납 기	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2020년 4월	83,422	60,021	4,374	17,747	1,280
	100%	71.9%	5.2%	21.3%	1.5%
2020년 5월	82,917	60,033	4,850	16,908	1,125
	100%	72.4%	5.8%	20.4%	1.4%
2020년 6월	85,725	61,374	4,607	18,548	1,196
	100%	71.6%	5.4%	21.6%	1.4%
2020년 7월	89,839	62,583	5,818	20,218	1,220
	100%	69.7%	6.5%	22.5%	1.4%
2020년 8월	92,171	63,555	5,693	21,780	1,142
	100%	69.0%	6.2%	23.6%	1.2%
2020년 9월	92,102	63,743	6,071	21,264	1,025
	100%	69.2%	6.6%	23.1%	1.1%

- 4월~6월납기 대비 최근 가정용 조정량 비율이 감소하고 일반용이 다소 증가하는 추세임

❍ 전년대비 업종별 조정량 현황(시계외 제외)

(단위: 천㎥)

납 기	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2020년 9월	92,102	63,743	6,071	21,264	1,025
	100%	69.2%	6.6%	23.1%	1.1%
2019년 9월	93,510	61,095	7,492	23,520	1,402
	100%	65.3%	8.0%	25.2%	1.5%
증‧감	0%	3.9%	-1.4%	-2.1%	-0.4%
‘19년 평균비율	100%	67%	7%	24%	2%

❍ 9월납기 업종별 조정량 내역(시계외 수시분 미포함)

(단위: ㎥)

사업소	납기	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
합계	‘20년 9월	92,101,877	63,742,691	6,070,622	21,263,582	1,024,983
	‘19년 9월	93,510,223	61,095,416	7,492,405	23,520,086	1,402,320
	증‧감	-1,408,346	2,647,275	-1,421,783	-2,256,505	-377,338
	증감률	-1.5%	4.3%	-19.0%	-9.6%	-26.9%
중부	‘20년 9월	10,587,678	6,322,837	1,014,327	3,129,942	120,572
	‘19년 9월	11,294,557	6,086,264	1,258,659	3,794,025	155,613
	증‧감	-706,879	236,573	-244,332	-664,083	-35,041
서부	‘20년 9월	11,141,891	7,975,168	852,699	2,185,491	128,533
	‘19년 9월	11,261,896	7,547,629	1,133,464	2,400,138	180,665
	증‧감	-120,005	427,539	-280,765	-214,647	-52,132
동부	‘20년 9월	12,233,901	9,098,084	658,946	2,304,093	172,778
	‘19년 9월	12,364,560	8,832,525	874,302	2,434,899	222,834
	증‧감	-130,659	265,559	-215,356	-130,806	-50,056
북부	‘20년 9월	9,417,350	7,736,054	549,731	1,039,517	92,048
	‘19년 9월	9,414,989	7,485,787	678,630	1,122,021	128,551
	증‧감	2,361	250,267	-128,899	-82,504	-36,503
강서	‘20년 9월	12,742,415	9,343,777	797,188	2,461,846	139,604
	‘19년 9월	12,788,818	8,998,473	971,453	2,640,479	178,413
	증‧감	-46,403	345,304	-174,265	-178,633	-38,809
남부	‘20년 9월	14,437,717	9,660,093	768,725	3,874,069	134,830
	‘19년 9월	14,574,616	9,333,994	906,924	4,135,490	198,208
	증‧감	-136,899	326,099	-138,199	-261,421	-63,378
강남	‘20년 9월	11,307,696	6,195,899	757,978	4,229,180	124,640
	‘19년 9월	11,714,127	5,899,925	895,281	4,743,892	175,029
	증‧감	-406,431	295,974	-137,303	-514,713	-50,390
강동	‘20년 9월	10,233,229	7,410,779	671,028	2,039,444	111,978
	‘19년 9월	10,096,660	6,910,819	773,692	2,249,142	163,007
	증‧감	136,569	499,960	-102,664	-209,698	-51,029

‣ 9월납기(7월 공급량의 약 47%포함): 6.22.~9.8. 기간내 2개월 사용량

- 8개 사업소 모두 가정용 사용량 증가, 그 외 업종 사용량 모두 감소

- 중부, 강남, 남부 순으로 일반용 사용량 감소

- 강동, 서부, 강서 순으로 가정용 사용량 증가

❍ 다량급수처 현황 : 16,256전(월평균 300㎥ 이상)

(단위: 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	16,256	2,731	1,576	1,542	1,188	1,989	2,706	3,163	1,361
공공용	2,457	560	360	108	327	456	538	-	108
일반용	13,025	2,057	1,133	1,333	783	1,432	2,052	3,052	1,183
욕탕용	774	114	83	101	78	101	116	111	70

- 강남, 중부, 남부, 동부 순으로 다량급수처 수전이 많음

❍ 사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

납 기	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2020년 9월	96,295	10,588	11,142	14,981	9,417	12,742	14,438	11,308	11,679
2019년 9월	97,630	11,307	11,275	15,203	9,419	12,806	14,599	11,725	11,297
증‧감	-1,335	-720	-133	-222	-2	-64	-162	-417	383
증감률(%)	-1.4%	-6.4%	-1.2%	-1.5%	0.0%	-0.5%	-1.1%	-3.6%	3.4%

- 중부는 전년대비–6.4% 감소하여 8개 사업소 중 가장 많이 감소함

❍ 고지 건수 및 건당 조정량 증감 현황

(단위 : 건, 천㎥)

납 기	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2020년 9월	917,029	69.51	9,424	644.17	137,398	154.76	647	1,584.21
2019년 9월	915,969	66.70	9,257	809.38	131,842	178.40	681	2,059.21
증‧감	1,060	3	167	-165	5,556	-24	-34	-475
증감률(%)	0.1%	4.2%	1.8%	-20.4%	4.2%	-13.3%	-5.0%	-23.1%

- 가정용은 세대수 증가 및 코로나19 영향으로 건당 조정량 증가

- 공공용은 등교 연기, 다중이용시설 폐쇄 등으로 건당 조정량 감소

- 일반용은 사회적 거리두기 영향으로 건당 조정량 감소

- 욕탕용은 폐업 등으로 고지건수 및 건당 조정량 감소

3		수도사업소별 유수율 현황

❍ 사업소별 7월 유수율 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율(%)	95.73	86.47	104.71	96.54	95.25	93.55	96.21	96.71	97.51
공급량	100,588	12,245	10,640	15,518	9,887	13,621	15,006	11,693	11,977
조정량	96,295	10,588	11,142	14,981	9,417	12,742	14,438	11,308	11,679

❍ 전년대비 유수율 증감

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년 7월	95.73	86.47	104.71	96.54	95.25	93.55	96.21	96.71	97.51
’19년 7월	94.11	84.88	103.64	94.69	93.21	93.36	92.75	95.40	97.11
증․감	1.62	1.59	1.07	1.85	2.04	0.19	3.46	1.31	0.4

- 코로나 영향으로 7월 공급량 감소량이 9월납기 조정량 감소량 보다 커서 유수율 모두 증가

❍ 7월 누계 유수율(목표대비, 전년대비)

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’20년목표	96.1	90.96	98.67	97.60	95.54	94.63	95.64	98.60	97.80
7월 누계(’20년)	96.34	89.11	99.38	98.26	95.70	94.75	96.39	99.29	97.86
목표대비	0.24	-1.85	0.71	0.66	0.16	0.12	0.75	0.69	0.06
7월 누계(’19년)	96.51	90.32	100.54	97.67	96.17	94.98	96.04	98.78	98.45
전년대비	-0.17	-1.21	-1.16	0.59	-0.47	-0.23	0.35	0.51	-0.59

<최근 3년간 월별 누계 유수율>

- 1~7월 누계 공급량 및 조정량 감소가 제일 많은 중부수도사업소 유수율 감소가 제일 큼

❍ 전년대비 공급량 및 조정량의 증감량과 유수율 증감 비교

(단위 : 천㎥, %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	시계외
7월 공급량 증감량	-3,154	-1,077	-238	-450	-217	-96	-736	-597	-212	469
9월납기(7월) 조정량 증감량	-1,335	-720	-133	-222	-2	-64	-162	-417	383	-
7월 유수율 전년대비 증감	1.62	1.59	1.07	1.85	2.04	0.19	3.46	1.31	0.4	-

- 중부: 관광객 감소등 코로나 영향이 커서 공급량 감소가 많아 유수율 증가

- 서부: 학교 온라인 개학 및 백화점 공급량 감소가 많아 유수율 증가

- 동부: 일반용, 욕탕용 전반적 영업부진 등 공급량 감소가 많아 유수율 증가
- 북부: 영업점 및 목욕업소 이용 감소등 공급량 감소가 많아 유수율 증가
- 강서: 공급량 감소량이 조정량 감소량보다 다소 많아 유수율 증가

- 남부: 코로나 영향등으로 공급량 감소량이 더 많아 유수율 증가

- 강남: 사회적 거리두기 영향 공급량 감소량이 많아 유수율 증가

- 강동: 가정용 이외의 모든 업종의 조정량 감소, 공급량 감소량이 커서 유수율 증가

※ 별첨 : 사업소별 유수율(조정량 분석) 현황 보고서 참조

4		향 후 계 획

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ 사업소별 중블록 및 아리수올림터 유수율 분석 관리

붙 임  1. ‘20년 7월 유수율 현황 1부.

2. 전년대비 공급량 증·감 1부.

3. 사업소별 조정량 및 유수율 분석 1부.  끝.