문서번호	정수시설과-10517
결재일자	2020. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김준식		전훈	10/07 조성태
협 조
	행정관리과장			김달호
	주무관			김행신
	주무관			김응균

암사아리수정수센터 출입문 교체계획

2020.10.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

암사아리수정수센터 출입문 교체계획

현재 설치되어 있는 전동자바라 출입문의 잦은 고장과 보안상의 문제점이 발생되어 정수센터 출입문(정, 후문)을 개선하고자 교체계획을 보고드림.

□ 추진근거

*****************************************

*************************

*************************************************

**********************

****************************************************

********************************

□ 시설현황

○ 사진전경

보조문1	전동자바라	보조문2
암사아리수정수센터 정문 (※후문은 정문과 동일한 형태임)

○ 시설현황

형식	설치년도	규격	내용연수
전동자바라	정문(2013년) 후문(2012년)	길이7m×높이1.5m×폭0.6m	없음

□ 문제점

○ 주출입시설 무단 침입 가능성 존재

- 주출입시설 전동자바라 높이가 1.5m로 외부인의 월담 침입 가능성으로 보안에 취약

○ 잦은 고장으로 사용에 보안시설 유지에 어려움 발생

- 주출입 시설(자바라) 레일바퀴 잦은 고장 및 보조문 시설 보안 취약

□ 추진계획

○ 개선방안

*****************************************************************

**************************************

****************************************

***************************

※ 설치 방식 및 높이는 행정관리과(방호팀)와 사전 협의함

○ 설치도

********************************************************

- 무레일게이트 방식 : 보조문2에 부착된 게이트하우스를 기준으로 일체형의         무레일 게이트 전체가 양 옆으로 움직이며 개폐하는 방식
※ 무레일 방식 설치 운용 사례 : 광암 아리수 정수센터

□ 추진방법

○ 계약방식 : 전자공개 수의계약(지역제한)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조 제1항 제5호에 해당하는 소요예산 8천만원 미만의 공사

○ 입찰자격 : 건설산업기본법에 의한 “금속구조물‧창호‧온실공사업” 등록업체로서 입찰공고일 현재 사업장 소재지가 서울특별시로 등록된 업체

*******************

○ 예산과목 : 정수비, 일반예산, 기본경비, 수선유지교체비(정문 및 후문 출입문 교체공사)

□ 기대효과

○ 센터 출입통제 시설 개선으로 보안 및 안전 강화

○ 노후시설 교체로 시설물 내구성 향상

□ 행정사항

○ 추진일정

- 2020.10. : 발주 및 입찰

- 2020.10.~12. : 게이트 제작 및 설치 공사

○ 후문 공공안전관실 건축공사 진행 중으로 설치시 사전 협의하여 추진 예정

붙임  1. 설계내역서 1부

2. 설계도면 1부. 끝.